Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Przydatne funkcje fotografowania > Używanie funkcji fotografowania > Tryb błysku

## Tryb błysku

Można również zmienić [Tryb błysku] za pomocą MENU.

1. Naciśnij (Tryb błysku) na pokrętle regulacyjnym.

- Gdy inna funkcja jest przydzielona do pokrętła regulacyjnego, naciśnij przycisk MENU 2 [Tryb błysku].

1. Wybierz żądany tryb przy użyciu pokrętła regulacyjnego.

| (Lampa błys. wył.) | Lampa błyskowa nie błyska.
| (Auto błysk) | Lampa błyskowa uruchomi się automatycznie, gdy otoczenie jest ciemne lub w razie oświetlenia od tyłu.
| (Bł.wypełniający) | Lampa błyskowa zawsze błyska.
| (Synch.dł.czas.) | Lampa błyskowa zawsze błyska. W ciemnych miejscach czas otwarcia migawki wydłuża się, aby wyraźnie sfotografować tło, które jest poza zasięgiem lampy błyskowej.
| (Bł. zamykający) | Lampa błyskowa uruchamiana jest przed zakończeniem ekspozycji za każdym razem, gdy migawka zostanie wyzwolona. Fotografowanie z błyskiem zamykającym pozwala na fotografowanie naturalnego obrazu śladu poruszającego się obiektu, takiego jak jadący samochód lub idąca osoba.

Gdy na zdjęciach wykonanych z lampą błyskową widoczne są „białe okrągłe plamy”
Te plamy spowodowane są przez cząsteczki (kurz, pyłki kwiatów, itp.) unoszące się w powietrzu w pobliżu obiektywu. Gdy zostaną uwydatnione światłem lampy błyskowej, pojawią się jako białe, okrągłe plamki.
Jak można zredukować „Białe okrągłe plamy”?

- Oświetl pokój i zrób zdjęcie bez lampy błyskowej.

- Wybierz tryb (Korekcja drgań) lub (Duża czułość) w opcji [Wybór sceny]. ([Lampa błys. wył.] zostaje wybrane automatycznie.)

Uwagi

- Lampa błyska dwukrotnie. Pierwszy błysk reguluje moc błysku.

- Gdy ładuje się lampa błyskowa, miga ikona . Po zakończeniu ładowania migająca ikona zapala się.

- Gdy używana jest lampa błyskowa, jest ona otwierana automatycznie. Nie zakrywaj lampy błyskowej palcami. Gdy lampa błyskowa nie jest używana, należy wcisnąć ją ręcznie.

- Nie można użyć lampy błyskowej, gdy opcja [Tryb pracy] jest ustawiona na [Samowyzw. (ser.)] lub [Bracket: Seryjne].

- Podczas fotografowania z lampą błyskową i funkcją zoomu ustawioną w pozycji W, w zależności od warunków fotografowania na ekranie może pojawić się cień obiektywu. Jeśli tak się zdarzy, należy fotografować z większej odległości od obiektu lub ustawić zoom na T i ponownie wykonać zdjęcie z lampą błyskową.

Temat pokrewny
Funkcje niedostępne dla każdego trybu fotografowania
Powrót do początku