Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Przydatne funkcje fotografowania > Używanie funkcji fotografowania > DISP (Wyświetlane dane)

## DISP (Wyświetlane dane)

Wyświetlanie histogramu

1. Naciśnij (Wyświetlane dane) na pokrętle regulacyjnym, a następnie wybierz żądany tryb.

- Możliwe do wyboru tryby można ustawić za pomocą MENU 1 [Przycisk DISP].

#### W trybie fotografowania

Wyświetl. graf. | Pokazuje podstawowe informacje na temat fotografowania. Graficznie przedstawia czas otwarcia migawki i wartość przysłony.
Wyśw. wszystk. inf. | Pokazuje informacje na temat nagrywania.
Brak informacji | Nie pokazuje informacji na temat nagrywania.
Poziom | Wyświetla wskaźnik przedstawiający kąt nachylenia aparatu do tyłu, do przodu, w lewo lub w prawo. Gdy aparat trzymany jest poziomo, wskaźnik ma kolor zielony.
Histogram | Wyświetla w sposób graficzny rozkład luminancji (histogram). Ten tryb można ustawić wybierając MENU 1 [Przycisk DISP] [Histogram].

#### W trybie odtwarzania

Wyśw. inn. inf. | Pokazuje informacje na temat nagrywania.
Histogram | Wyświetla histogram i informacje na temat nagrywania.
Brak informacji | Nie pokazuje informacji na temat nagrywania.

Wyświetlacz graficzny
Wyświetlacz graficzny przedstawia w sposób graficzny na zdjęciu czas otwarcia migawki i wartość przysłony, ułatwiając zrozumienie systemu ekspozycji. Pasek wskaźnika czasu otwarcia migawki i pasek wskaźnika wartości przysłony przedstawiają bieżące wartości.
A: Czas otwarcia migawki
B: Wartość przysłony

### Wyświetlanie histogramu

Histogram to wykres pokazujący jasność obrazu. Wykres wskazuje jasny obraz, gdy większość szczytów leży po prawej stronie (A) oraz ciemny obraz, gdy większość jest po lewej stronie (B).

1. Wybierz MENU 1 [Przycisk DISP].

1. Zaznacz [Histogram], a następnie naciśnij przycisk MENU.

1. Naciśnij kilkukrotnie (Wyświetlane dane) w trybie fotografowania, aby wyświetlić histogram.

Uwagi

- Histogram pojawia się również podczas odtwarzania pojedynczego obrazu, ale nie można wtedy zmieniać ekspozycji.

- Histogram nie pojawia się, gdy:

- Trwa nagrywanie/odtwarzanie filmów

- Fotografowanie w trybie [Rozległa panorama] lub wyświetlanie zdjęć panoramicznych

- Duża różnica pomiędzy histogramem wyświetlanym podczas fotografowania i odtwarzania może wystąpić w następujących sytuacjach:

- Lampa błyska kilkukrotnie.

- Czas otwarcia migawki jest długi lub krótki.

- Histogram może nie pojawić się w przypadku zdjęć zapisanych przy użyciu innych aparatów.

Temat pokrewny
Przycisk DISP
Powrót do początku