Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Przydatne funkcje fotografowania > Używanie funkcji fotografowania > Korekcja błysku

## Korekcja błysku

Ustawia wielkość błysku lampy błyskowej. Odrębnie od kompensacji ekspozycji, korekcja błysku zmienia wielkość błysku lampy błyskowej w celu zmiany ekspozycji dla głównego obiektu, w zakresie błysku lampy błyskowej.

1. MENU 3 [Korekcja błysku] żądana wartość

Dostosowanie wartości w stronę symbolu + zwiększa poziom lampy błyskowej, a w stronę symbolu – zmniejsza poziom lampy błyskowej.
Jaka jest różnica pomiędzy kompensacją ekspozycji a korekcją błysku?
Kompensacja ekspozycji zmienia wielkość błysku lampy błyskowej wraz ze zmianą czasu otwarcia migawki, przysłony i ustawienia ISO (gdy opcja [ISO] jest ustawiona na [ISO AUTO]). Korekcja błysku zmienia jedynie wielkość błysku lampy błyskowej.
Temat pokrewny
Pozycje MENU nie są dostępne dla każdego trybu fotografowania
Powrót do początku