Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Przydatne funkcje fotografowania > Używanie funkcji fotografowania > Automat. kadrowanie

## Automat. kadrowanie

Gdy aparat wykryje i sfotografuje twarze, zbliżenia lub obiekty śledzone funkcją śledzenia ostrością, przechwycony obraz zostanie automatycznie przycięty w celu uzyskania najlepszej kompozycji.
Zarejestrowany zostanie zarówno oryginał, jak i przycięte zdjęcie. Przycięte zdjęcie będzie zarejestrowane w tym samym rozmiarze co zdjęcie oryginalne.

1. MENU 2 [Automat. kadrowanie] żądany tryb

Ikona na ekranie zmienia kolor na zielony, gdy aparat zdecyduje, że wykonane zdjęcie może zostać przycięte.

- Po wykonaniu zdjęcia, przycięty obszar zostanie oznaczony ramką na ekranie automatycznego podglądu.

| (WYŁ.) | Określa, czy ma być używana funkcja [Automat. kadrowanie].
| (Automatyczne)

Uwagi

- Zdjęcie może nie zostać przycięte do jego optymalnej kompozycji, w zależności od warunków fotografowania.

- Funkcja automatycznego kadrowania nie może być użyta w przypadku następujących ustawień.

- Gdy opcja [Jakość] jest ustawiona na [RAW] lub [RAW & JPEG]

- Gdy opcja [DRO/Auto HDR] jest ustawiona na [Auto HDR]

- Gdy opcja [Tryb ostrości] jest ustawiona na [Ostrość ręczna]

- Gdy opcja [Tryb pracy] jest ustawiona na [Zdjęcia seryjne], [Zdj. ser. pier. czasu], [Samowyzw. (ser.)], [Bracket: Seryjne] lub [Brack.bal.bieli]

- Gdy opcja [ISO] jest ustawiona na [Wieloklatk. red. szumów.]

- Gdy opcja [Uśmiech/Wykr. tw.] jest ustawiona na [WYŁ.], nie można użyć funkcji [Automat. kadrowanie] dla twarzy.

Temat pokrewny
Pozycje MENU nie są dostępne dla każdego trybu fotografowania
Powrót do początku