Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Przydatne funkcje fotografowania > Używanie funkcji fotografowania > Pierścień sterujący

## Pierścień sterujący

Przypisz często używane funkcje do pierścienia sterującego.

1. MENU 2 [Pierścień sterujący] żądany tryb

| Standard | Przypisuje zalecane funkcje do każdego trybu fotografowania.
| Kompens.eksp./ISO/Balans bieli/Strefa twórcza/Efekt wizualny/Zoom/Szybkość migawki/Przysłona | Przypisuje ustawioną funkcję.
| Nieustawiono | Nie przypisuje funkcji.

Uwagi

- Gdy opcja [Tryb ostrości] jest ustawiona na [Ostrość DMF] lub [Ostrość ręczna], funkcji przypisanej do pierścienia sterującego nie można przywołać. Pierścień sterujący używany jest do ręcznego ustawiania ostrości.

### Funkcje przypisane, gdy opcja [Pierścień sterujący] jest ustawiona na [Standard]

Tryb fotografowania | Przypisane funkcje
(Inteligentna auto) | Zoom
(Lepsza automatyka) | Zoom
(Program Auto) | Przesunięcie programu
(Priorytet przysłony) | Przysłona
(Priorytet migawki) | Szybkość migawki
(Ekspozycji ręcznej) | Przysłona
(Rozległa panorama) | Kierunek fotografowania
(Wybór sceny) | Wybór sceny

Temat pokrewny
Jak korzystać z pierścienia sterującego
Powrót do początku