Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Fotografowanie > Ustawianie trybu NAGR > Priorytet przysłony

## Priorytet przysłony

Umożliwia dostosowanie zakresu ostrości lub stopnia rozogniskowania tła.

1. Ustaw pokrętło trybu na (Priorytet przysłony).

1. Przekręć pokrętło regulacyjne, aby wybrać przysłonę (wartość F).

- Gdy ustawienie [Priorytet przysłony] zostanie przydzielone do pierścienia sterującego, można również je ustawić za pomocą pierścienia sterującego. [Szczegóły]

- Przysłonę (wartość F) można wybrać z zakresu od F1,8 do F11. (Po przekręceniu dźwigni W/T (zoom) do pozycji T, zwiększeniu ulegnie minimalna przysłona (wartość F)).

- Czas otwarcia migawki zostanie automatycznie dostosowany w zakresie od 1/2000 do 8 sekund.

1. Wykonaj zdjęcie, naciskając spust migawki.

Informacje o przysłonie
Im wartość przysłony (wartość F) jest niższa, tym szerszy jest otwór pozwalający na przechodzenie światła. Głębia ostrości zmniejszy się, a wszystko poza obiektami znajdującymi się w wąskim zakresie odległości będzie z nieostre. Jest to przydatne w przypadku portretów itd.
Im wartość przysłony (wartość F) jest wyższa, tym mniejszy jest otwór pozwalający na przechodzenie światła. Zarówno obiekty znajdujące się względnie blisko, jak i z dala od obiektywu będą ostre. Jest to przydatne w przypadku krajobrazów itd.
Uwagi

- Jeśli po wprowadzeniu ustawień nie zostanie uzyskana prawidłowa ekspozycja, wskaźniki wartości ustawień na ekranie będą migać. W takim przypadku można fotografować, ale zaleca się ponowne ustawienie migających wartości.

- Jasność zdjęcia wyświetlanego na ekranie może różnić się w zależności od zdjęcia zarejestrowanego w rzeczywistości.

Temat pokrewny
Funkcje niedostępne dla każdego trybu fotografowania
Pozycje MENU nie są dostępne dla każdego trybu fotografowania
Powrót do początku