Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Przydatne funkcje fotografowania > Używanie funkcji fotografowania > Tryb pomiaru

## Tryb pomiaru

Wybiera opcję [Tryb pomiaru], określającą część obiektu, na której dokonany zostanie pomiar wyznaczający ekspozycję.

1. MENU 3 [Tryb pomiaru] żądany tryb

| (Wielopunktowy) | Dzieli na wiele obszarów i dokonuje pomiarów każdego z nich. Aparat wyznacza zrównoważone parametry ekspozycji (pomiar wielopunktowy).
| (Centralny) | Mierzy centralną część obrazu i wyznacza ekspozycję w oparciu o jasność obiektu w tym miejscu (pomiar centralnie ważony).
| (Punktowy) | Ustaw celownik pomiaru punktowego (A) na obiekcie, aby zmierzyć ustawienia dla jednej części obiektu (pomiar punktu). Funkcja ta jest użyteczna, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu, lub gdy jest silny kontrast pomiędzy tłem i obiektem.

Temat pokrewny
Pozycje MENU nie są dostępne dla każdego trybu fotografowania
Powrót do początku