Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Przydatne funkcje fotografowania > Używanie funkcji fotografowania > Balans bieli

## Balans bieli

Przechwytywanie podstawowego białego koloru w trybie [Nastaw.własne]
Reguluje odcienie koloru zależnie od warunków oświetlenia. Użyj tej funkcji, gdy kolory na obrazie wyglądają nienaturalnie.

1. MENU 3 [Balans bieli] żądany tryb

- W trybach [Balans bieli] innych niż [Tmp. kol./Filtr] można dopasować odcień barw stosownie do potrzeb. Naciśnij na pokrętle regulacyjnym, aby wyświetlić ekran regulacji, a następnie dostosuj odcień za pomocą ///.

- Odcień barw można dokładnie dopasować w kierunkach: Zielony (G)/Magenta (M)/Niebieski (B)/Bursztynowy (A).

| (Aut.bal.bieli) | Automatycznie reguluje balans bieli tak, aby kolory były naturalne.
| (Światło dzienne) | Korekcja dla pleneru w pogodny dzień, widoków w późne popołudnie, scen nocnych, neonów, fajerwerków itp.
| (W cieniu) | Dostosowuje dla miejsc zacienionych.
| (Pochmurnie) | Korekcja dla zachmurzonego nieba lub miejsca w cieniu.
| (Żarówka) | Korekcja dla oświetlenia lampą żarową lub mocnego oświetlenia, na przykład w studiu fotograficznym.
| (Świetl.: Ciepła biała) (Świetl.: Zimna biała) (Świetl.: Dzien. biała) (Świetl.: Świat. dzien.) | [Świetl.: Ciepła biała]: Korekcja dla ciepłego białego światła jarzeniowego. [Świetl.: Zimna biała]: Korekcja dla chłodnego białego światła jarzeniowego. [Świetl.: Dzien. biała]: Korekcja dla światła jarzeniowego o barwie dziennej bieli. [Świetl.: Świat. dzien.]: Korekcja dla dziennego światła jarzeniowego.
| (Lampa błysk.) | Korekcja dla lampy błyskowej.
| (Tmp. kol./Filtr) | Ustawia temperaturę barwową w zależności od źródła światła. Uzyskuje efekt filtrów CC (kompensacji kolorów) dla fotografii. Po naciśnięciu można ustawić temperaturę barwową za pomocą /. Po ponownym naciśnięciu wyświetlony zostanie ekran dokładnej regulacji.
| (Niestandard.) | Ustawia na stałe balans bieli na ustawienie zależne od źródła światła. Należy użyć tego trybu, jeśli [Aut.bal.bieli] lub inne ustawienia nie zapewniają naturalnych barw.
| (Nastaw.własne) | Zapamiętuje białą barwę odniesienia, która będzie stosowana w trybie [Niestandard.].

Efekty warunków oświetlenia
Na to, jak jest widoczny kolor obiektu mają wpływ warunki oświetlenia.
Odcienie koloru są regulowane automatycznie, ale można ręcznie wyregulować odcienie koloru, używając funkcji balansu bieli.
Światło dzienne (Białe jako standardowe)
Pochmurnie (Sinawe)
Światło jarzeniowe (Zabarwione na zielono)
Światło żarowe (Czerwonawe)

### Przechwytywanie podstawowego białego koloru w trybie [Nastaw.własne]

1. MENU 3 [Balans bieli] [Nastaw.własne]

1. Przytrzymaj aparat, aby biały obszar całkowicie obejmował obszar AF znajdujący się po środku, a następnie naciśnij spust migawki.

Migawka wyda dźwięk „kliknięcia” i wyświetlone zostaną skalibrowane wartości (temperatura barwowa i filtr kolorów).

1. Naciśnij na pokrętle regulacyjnym.

Monitor powróci do wyświetlania informacji o nagrywaniu, zachowując zapamiętane niestandardowe ustawienie balansu bieli.

- Niestandardowe ustawienie balansu bieli zarejestrowane za pomocą tych czynności obowiązuje jedynie do chwili zarejestrowania nowego ustawienia.

Uwagi

- Komunikat „Błąd własnego balansu bieli” wskazuje, że wartość wykracza poza oczekiwany zakres. (Na przykład, gdy lampa błyskowa jest używana na obiekcie, który znajduje się blisko, lub gdy w kadrze znajduje się obiekt o jasnych kolorach.) Jeśli ta wartość zostanie zarejestrowana, wskaźnik na ekranie informacji o nagrywaniu zmieni kolor na żółty. Można fotografować, ale zalecane jest ponowne ustawienie balansu bieli w celu uzyskania bardziej dokładnej wartości balansu bieli.

- Nie potrząsaj, ani nie uderzaj aparatu podczas przechwytywania podstawowego koloru białego.

- Jeśli po naciśnięciu spustu migawki użyta zostanie lampa błyskowa, niestandardowy balans bieli zostanie zarejestrowany z uwzględnieniem światła z lampy błyskowej. Zdjęcia z użyciem lampy błyskowej należy wykonać później.

Temat pokrewny
Pozycje MENU nie są dostępne dla każdego trybu fotografowania
Powrót do początku