Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Przydatne funkcje fotografowania > Używanie funkcji fotografowania > Obszar autofokusa

## Obszar autofokusa

Korzystanie z trybu elastycznego punktowego
Można zmienić obszar ogniskowania. Gdy w trybie Autofokus trudno jest osiągnąć prawidłowe ogniskowanie, należy użyć menu.

1. MENU 2 [Obszar autofokusa] żądany tryb

| (Wielopunktowy) | Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie we wszystkich zakresach ramki pola AF. Gdy wciśniesz do połowy spust migawki w trybie fotografowania, wokół zogniskowanego fragmentu wyświetlona zostanie zielona ramka. Gdy aktywna jest funkcja wykrywania twarzy, AF działa z priorytetem na twarze.
| (Centralny) | Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie w środku ramki pola AF. Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru.
| (Elast. punktowy) | Pozwala na przesunięcie ramki pola AF do żądanego punktu na ekranie i ustawienie ostrości na niezwykle małych obiektach znajdujących się w pobliżu.

Uwagi

- Gdy wykorzystywane są następujące funkcje, ramka ustawienia automatycznej ostrości zostaje wyłączona i pokazana jest przerywaną kreską. W takiej sytuacji aparat ustawi ostrość na obiektach na środku ekranu.

- Zoom inny niż optyczny

- [Wspomaganie AF]

- Jeśli opcja śledzenia ostrością jest włączona, aparat dobiera ostrość według śledzonego obiektu.

### Korzystanie z trybu elastycznego punktowego

[Elast. punktowy] jest przydatny, gdy obiekt nie znajduje się pośrodku kadru. Można fotografować obiekt bez zmiany kompozycji.
A: Ramka pola AF (żółta: możliwość regulacji/szara: stała)

1. Użyj pokrętła regulacyjnego, aby ustawić położenie ramki ustawienia automatycznej ostrości na obszarze, który ma być ostry, a następnie naciśnij .

Aby zresetować ustawienie naciśnij ponownie .
Temat pokrewny
Pozycje MENU nie są dostępne dla każdego trybu fotografowania
Śledzenie ostrością
Powrót do początku