Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Fotografowanie > Wykonywanie zdjęć > Zoom (zdjęcia)

## Zoom (zdjęcia)

Dostępny zoom
Skala zoomu
Powiększa zdjęcia przy użyciu dźwigni W/T (zoom) podczas fotografowania. Funkcja zoomu optycznego aparatu pozwala powiększać zdjęcia do 3,6×.
Zoom optyczny pozwala powiększyć obraz bez pogorszenia jego wyjściowej jakości.

1. Nastaw aparat na tryb fotografowania.

1. Przekręć dźwignię W/T (zoom).

- Przekręć dźwignię w stronę T, aby uzyskać powiększenie, lub w stronę W, aby uzyskać pomniejszenie.

- Gdy zoom zostanie przypisany do pierścienia sterującego, można powiększać i pomniejszać również za pomocą pierścienia sterującego. [Szczegóły]

Uwagi

- Zoom jest zablokowany w położeniu W w trybie [Rozległa panorama].

### Dostępny zoom

Aparat uzyskuje dużą skalę powiększenia zoomu łącząc ze sobą różne metody zoomu. Ikona i pasek zoomu na ekranie zmieniają się w zależności od wykorzystywanego zoomu.

1. Zakres zoomu optycznego

Funkcja zoomu optycznego aparatu pozwala powiększać zdjęcia do 3,6×.

1. Zakres zoomu innego niż optyczny

Zoom z wyjściową jakością obrazu
Gdy opcja [Rozm. Obrazu] jest ustawiona na wartość inną niż [L], możesz wykonywać zdjęcia bez pogorszenia wyjściowej jakości obrazu nawet wtedy, gdy zoom optyczny przekracza powiększenie 3,6×, poprzez przycięcie podczas przetwarzania obrazu.
() [Wyraźny zoom obr.]
Zoom z jakością obrazu zbliżoną do wyjściowej [Szczegóły]
() [Zoom cyfrowy]
Jakość niższa niż wyjściowa [Szczegóły]

Czynność | Ustawienia | Pasek zoomu
Korzystanie tylko z zoomu optycznego | [Rozm. Obrazu]: [L] [Wyraźny zoom obr.]: [WYŁ.] [Zoom cyfrowy]: [WYŁ.] |
Powiększanie obrazów bez pogorszenia jakości | [Rozm. Obrazu]: Inne niż [L] [Wyraźny zoom obr.]: [WYŁ.] [Zoom cyfrowy]: [WYŁ.] |
Robienie wyraźnych zdjęć przy użyciu [Wyraźny zoom obr.] (jakość obrazu zbliżona do wyjściowej) | [Wyraźny zoom obr.]: [WŁ.] [Zoom cyfrowy]: [WYŁ.] |
Powiększanie do maksymalnego zakresu zoomu | [Wyraźny zoom obr.]: [WŁ.] [Zoom cyfrowy]: [WŁ.] Opcja [Wyraźny zoom obr.] może nie być dostępna przy niektórych ustawieniach. [Szczegóły] |

### Skala zoomu

Obsługiwana skala zoomu jest różna, w zależności od ustawień lub rozmiaru zdjęcia. Poniższa tabela zawiera podsumowanie skali zoomu, gdy opcja [Wyraźny zoom obr.] i [Zoom cyfrowy] jest ustawiona na [WŁ.], a opcja [Format obrazu] jest ustawiona na [3:2].

Rozm. Obrazu | Zoom optyczny | Zoom z [Wyraźny zoom obr.] [WŁ.] | Zoom w maksymalnej skali*
L: 20M | 3,6× | 7,2× | 14×
M: 10M | 3,6× | 10× | 20×
S: 5.0M | 3,6× | 14× | 28×

* Maksymalna skala zoomu to powiększenie w przypadku, gdy opcja [Wyraźny zoom obr.] jest ustawiona na [WŁ.] i gdy opcja [Zoom cyfrowy] jest ustawiona na [WŁ.]. Maksymalna skala zoomu zależy od ustawień. [Szczegóły]
Uwagi

- Ustawieniem domyślnym dla opcji [Wyraźny zoom obr.] jest [WYŁ.]. [Szczegóły]

- Ustawieniem domyślnym dla opcji [Zoom cyfrowy] jest [WYŁ.]. Ustaw [Zoom cyfrowy] na [WŁ.], aby powiększyć obrazy nawet z pogorszeniem jakości. [Szczegóły]

- Ustawieniem domyślnym dla opcji [Rozm. Obrazu] jest [L]. Aby zmienić skalę zoomu, zmień [Rozm. Obrazu]. [Szczegóły]

- Gdy opcja [Rozm. Obrazu] jest ustawiona na [VGA], działanie opcji [Zoom cyfrowy] jest ograniczone; maksymalna skala zoomu wynosi 54×.

- Funkcje zoomu poza zoomem optycznym nie są dostępne, gdy zdjęcia są wykonywane w następujących warunkach:

- Gdy aktywna jest funkcja zdjęcia z uśmiechem

- Gdy opcja [Tryb pracy] jest ustawiona na [Autoportret]

- Gdy opcja [Jakość] jest ustawiona na [RAW] lub [RAW & JPEG]

- Funkcja wykrywania twarzy nie działa, gdy używany jest zoom inny niż optyczny.

Powrót do początku