Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Užitečné funkce pro snímání > Používání funkcí snímání > RŠ u dl.exp.

## RŠ u dl.exp.

Když nastavíte čas závěrky na 1/3 sekundy nebo delší (snímání s dlouhou expozicí), zapne se redukce šumu na stejnou dobu, po kterou je otevřená závěrka. Tato funkce omezuje zrnitý šum, který je typicky pro snímky pořízené s dlouhou expozicí.

1. MENU 4 [RŠ u dl.exp.] požadovaný režim

| Zapnuto | Aktivuje redukci šumu na stejnou dobu, po kterou je otevřená závěrka. Zatímco probíhá redukce šumu, je zobrazena zpráva a vy nemůžete pořídit další snímek. Tuto možnost zvolte, pokud upřednostňujete kvalitu snímku.
| Vypnuto | Nepoužívá [RŠ u dl.exp.]. Tuto možnost zvolte, pokud upřednostňujete rychlejší fotografování.

Poznámky

- I když je funkce [RŠ u dl.exp.] nastavena na [Zapnuto], není redukce šumu k dispozici v následujících situacích:

- Když je funkce [Režim pohonu] nastavena na [Kontinuální snímání], [Kont. pr. rychlosti], [Samospoušť(kont.)] nebo [Exp. řada: nepřetrž.]

- Když je funkce [Volba scény] nastavena na (Sportovní akce) nebo (Ručně držený soumrak)

- V režimu [Plynulé panoráma]

Související téma
Položky MENU nedostupné pro jednotlivé režimy snímání
Zpět nahoru