Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Nastavení nahrávacího režimu > Priorita clony

## Priorita clony

Umožňuje nastavit hloubku ostrosti nebo stupeň rozostření pozadí.

1. Nastavte ovladač režimů na (Priorita clony).

1. Otočením řídicího kolečka zvolte clonu (hodnotu F).

- Když je funkce [Priorita clony] přiřazená ovládacímu kroužku, můžete ji nastavit i pomocí ovládacího kroužku. [Detaily]

- Můžete nastavit clonu (hodnotu F) od F1,8 do F11. (Když otočíte páčku W/T (Zoom) na stranu T, minimální clona (hodnota F) se zvýší.)

- Čas závěrky se automaticky nastaví na hodnotu v rozmezí 1/2000 sekundy až 8 sekund.

1. Pořizujte snímky tlačítkem spouště.

O cloně
Čím je clona (hodnota F) nižší, tím je širší otvor, kterým prochází světlo. Snižuje se hloubka ostrosti a vše kromě objektu v úzkém rozmezí vzdálenosti bude rozostřené. To se hodí na portréty, apod.
Čím je clona (hodnota F) vyšší, tím je užší otvor, kterým prochází světlo. Objekty, které jsou od objektivu relativně blízko i daleko, se budou jevit ostré. To se hodí na krajiny, apod.
Poznámky

- Pokud není po provedení nastavení dosaženo správné expozice, bude indikátor hodnoty expozice na displeji blikat. V tomto stavu sice můžete snímat, doporučujeme však, abyste blikající hodnoty znovu nastavili.

- Jas snímku zobrazeného na displeji se může lišit od skutečně zaznamenaného snímku.

Související téma
Funkce nedostupné pro jednotlivé režimy snímání
Položky MENU nedostupné pro jednotlivé režimy snímání
Zpět nahoru