Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Užitečné funkce pro snímání > Používání funkcí snímání > Oblast aut. zaost.

## Oblast aut. zaost.

Používání režimu pohyblivý bod
Oblast ostření můžete změnit. Je-li obtížné správně zaostřit v režimu automatického ostření, použijte toto menu.

1. MENU 2 [Oblast aut. zaost.] požadovaný režim

| (Víceb.) | Automaticky ostří na objekt v celém rozsahu rámečku ostření. Když v režimu snímání statických snímků stisknete tlačítko spouště napůl, kolem zaostřené oblasti se zobrazí zelený rámeček. Když je funkce detekce obličejů aktivní, funguje AF s prioritou na obličeje.
| (Střed.) | Automaticky ostří na objekt ve středu rámečku. Při společném použití funkce uzamčení AF můžete libovolně měnit kompozici snímku.
| (Pohyblivý bod) | Umožňuje posunout rámeček AF na požadované místo displeje a ostřit na extrémně malý objekt v rámci úzké oblasti.

Poznámky

- Když používáte následující funkce, rámeček AF zmizí a objeví se tečkovaně. V tomto případě se fotoaparát snaží zaostřit na objekty ve středu obrazovky.

- Funkce zoomu jiné než optický zoom

- [Iluminátor AF]

- Při aktivaci zaměřeného ostření zaostřuje fotoaparát primárně na objekt, který sledujete.

### Používání režimu pohyblivý bod

Funkce [Pohyblivý bod] se hodí, pokud fotografujete objekt, který se nenachází ve středu záběru. Takový objekt můžete vyfotografovat, aniž byste museli měnit kompozici.
A: Rámeček AF(žlutý: nastavitelný/šedý: pevně nastavený)

1. Pomocí řídicího kolečka upravte polohu rámečku AF na místo, kde chcete ostřit, potom stiskněte .

Chcete-li nastavení resetovat, stiskněte znovu .
Související téma
Položky MENU nedostupné pro jednotlivé režimy snímání
Zaměřené ostření
Zpět nahoru