Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Nastavení nahrávacího režimu > Ruční expozice

## Ruční expozice

BULB
Ručním nastavením času závěrky a hodnoty clony můžete snímat s oblíbeným nastavením expozice.

1. Nastavte ovladač režimů na (Ruční expozice).

1. Stiskněte na řídicím kolečku pro volbu času závěrky nebo clony (hodnoty F).

- S každým stisknutím tlačítka se změní nastavovaná položka.

1. Otočením řídicího kolečka zvolte hodnotu.

Řídicí kolečko | Funkce
| Přesunutí položek
| Nastavení času závěrky nebo clony (hodnoty F)

- Když je funkce [Priorita clony] nebo [Priorita závěrky] přiřazená ovládacímu kroužku, můžete je nastavit i pomocí ovládacího kroužku.

- Zvolte čas závěrky v rozmezí 1/2000 sekundy až 30 sekund. Můžete také fotografovat v režimu [BULB].

- Když je zoom nastaven zcela na stranu W, můžete nastavit clonu z hodnot od F1,8 do F11.
  Když je zoom nastaven zcela na stranu T, můžete nastavit clonu z hodnot od F4,9 do F11.

1. Stiskněte tlačítko spouště a pořiďte snímek.

Nastavení času závěrky a clony (hodnoty F)
Rozdíl mezi hodnotou, kterou nastavíte, a správnou expozicí stanovenou fotoaparátem se na displeji objeví jako hodnota změřeno ručně (MM).
A: Hodnota času závěrky
B: Hodnota clony
C: Změřeno ručně (MM)

- Pokud nastavíte hodnotu expozice směrem k +, snímky budou jasnější; pokud ji nastavíte směrem k –, snímky budou tmavší. „0“ označuje správnou expozici, jak ji analyzovat fotoaparát.

- Čas závěrky 0,4 sekundy nebo delší je označen symbolem [”], například 0,4”.

- Když nastavíte delší čas závěrky, doporučujeme použít stativ, abyste zabránili vlivu vibrací.

- Pokud zvolíte delší čas závěrky, zpracování dat bude nějakou dobu trvat.

Poznámky

- V režimu [Ruční expozice] nelze ve funkci [ISO] zvolit [ISO AUTO].

- Pokud není vámi provedenými nastaveními dosaženo správné expozice, bude indikátor hodnoty expozice na displeji blikat. V tomto stavu sice můžete snímat, doporučujeme však, abyste expozici nastavili znovu.

### BULB

S dlouhou expozicí můžete fotografovat stopy pohybujících se objektů. Na fotografování světelných stop, například ohňostrojů, se hodí nastavení [BULB].

1. Nastavte ovladač režimů na (Ruční expozice).

1. Vyberte čas závěrky stisknutím tlačítka na řídicím kolečku.

1. Otáčejte řídicím kolečkem proti směru hodinových ručiček, dokud se neobjeví [BULB].

1. Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny upravte zaostření.

1. Stiskněte tlačítko spouště a přidržte je stisknuté po dobu snímání.

Závěrka zůstane otevřená, dokud bude tlačítko spouště stisknuté.
Poznámky

- Protože čas závěrky bude dlouhý a fotoaparát bude záchytný k otřesům, doporučuje se použít stativ.

- Čím delší bude expozice, tím výraznější bude na snímku šum.

- Po snímání bude probíhat redukce šumu (RŠ u dl.exp.), a to po stejnou dobu, po jakou byla otevřená závěrka. Během redukce šumu nemůžete dále fotografovat.

- Když je aktivována funkce [Snímání úsměvu] nebo [Auto HDR], nelze nastavit čas závěrky na [BULB].

- Pokud použijete funkci [Snímání úsměvu] nebo [Auto HDR], když je čas závěrky nastavený na [BULB], bude čas závěrky dočasně nastaven na 30 sekund.

Související téma
Funkce nedostupné pro jednotlivé režimy snímání
Položky MENU nedostupné pro jednotlivé režimy snímání
Zpět nahoru