Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Užitečné funkce pro snímání > Používání funkcí snímání > R. Mřížky

## R. Mřížky

S pomocí čar mřížky lze snáze nastavit objekt do vodorovné/svislé polohy.

1. MENU 1 [R. Mřížky] požadovaný režim

| Pravidlo třet. mřížky | Umístěním hlavního objektu do blízkosti jedné z čar, které rozdělují snímek na třetiny, zajistíte vyváženou kompozici.
| Čtvercová mřížka | Pomocí čtvercových mřížek snáze ověříte, zda se vaše kompozice nenaklání. To je vhodné pro určení kvality kompozice při snímání krajiny, záběrů zblízka nebo zdvojených snímků.
| Diag. + čtv. mřížka | Umístěním objektu na diagonální linii vyjádříte povznášející a silný pocit.
| Vypnuto | Nezobrazí čáry mřížky.

Zpět nahoru