Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Pořizování fotografií > Zoom (Fotografie)

## Zoom (Fotografie)

Dostupné přiblížení
Rozsah zoomu
Při snímání můžete obraz přiblížit páčkou W/T (Zoom). Optický zoom fotoaparátu umožňuje zvětšovat obrazy až 3,6×.
Optický zoom umožňuje přibližovat obraz bez zhoršení původní kvality.

1. Nastavte fotoaparát na režim snímání.

1. Otočte páčku W/T (Zoom).

- Otočte páčku na stranu T pro přiblížení, nebo na stranu W pro oddálení.

- Když je funkce zoomu přiřazena ovládacímu kroužku, můžete obraz přibližovat a oddalovat i pomocí ovládacího kroužku. [Detaily]

Poznámky

- V režimu [Plynulé panoráma] je zoom uzamčen na straně W.

### Dostupné přiblížení

Fotoaparát dosahuje vysoké míry přiblížení kombinováním metod zoomování. Ikona a lišta zoomu na displeji se mění podle zoomu, který používáte.

1. Rozsah optického zoomu

Optický zoom fotoaparátu umožňuje zvětšovat obrazy až 3,6×.

1. Rozsah zoomu mimo optický zoom

Zoom s původní kvalitou obrazu
Když je funkce [Velik. snímku] nastavena na jiné nastavení než [L], můžete pořizovat snímky bez zhoršení původní kvality obrazu, i pokud rozsah optického zoomu překročí 3,6× zvětšení, úpravou zpracování obrazu.
() [Zoom s jas. obraz.]
Zoom s kvalitou blízkou kvalitě původního obrazu [Detaily]
() [Digitální zoom]
Kvalita obrazu je nižší než kvalita původního obrazu [Detaily]

Činnost | Nastavení | Lišta zoomu
Použití pouze optického zoomu | [Velik. snímku]: [L] [Zoom s jas. obraz.]: [Vypnuto] [Digitální zoom]: [Vypnuto] |
Přibližování obrazu bez zhoršení kvality | [Velik. snímku]: Jiné nastavení než [L] [Zoom s jas. obraz.]: [Vypnuto] [Digitální zoom]: [Vypnuto] |
Pořizování jasných snímků pomocí funkce [Zoom s jas. obraz.] (v kvalitě blízké kvalitě původního obrazu) | [Zoom s jas. obraz.]: [Zapnuto] [Digitální zoom]: [Vypnuto] |
Přibližování na maximum rozsahu zoomu | [Zoom s jas. obraz.]: [Zapnuto] [Digitální zoom]: [Zapnuto] Funkce [Zoom s jas. obraz.] nemusí být u některých nastavení k dispozici. [Detaily] |

### Rozsah zoomu

Podporovaný rozsah zoomu se může lišit podle nastavení nebo velikosti snímku. V níže uvedené tabulce naleznete rozsah zoomu, když jsou funkce [Zoom s jas. obraz.] a [Digitální zoom] nastaveny na [Zapnuto] a funkce [Poměr stran] je nastavena na [3:2].

Velik. snímku | Optický zoom | Zoom s funkcí [Zoom s jas. obraz.] nastavenou na [Zapnuto] | Zoom s maximálním rozsahem zoomu*
L: 20M | 3,6× | 7,2× | 14×
M: 10M | 3,6× | 10× | 20×
S: 5.0M | 3,6× | 14× | 28×

* Maximální rozsah zoomu představuje zvětšení, když je funkce [Zoom s jas. obraz.] nastavena na [Zapnuto] a funkce [Digitální zoom] je nastavena na [Zapnuto]. Maximální rozsah zoomu se liší podle nastavení. [Detaily]
Poznámky

- Výchozí nastavení pro [Zoom s jas. obraz.] je [Vypnuto]. [Detaily]

- Výchozí nastavení pro [Digitální zoom] je [Vypnuto]. Pokud chcete obraz přiblížit i za cenu zhoršení kvality obrazu, nastavte [Digitální zoom] na [Zapnuto]. [Detaily]

- Výchozí nastavení pro [Velik. snímku] je [L]. Pokud chcete změnit rozsah zoomu, změňte [Velik. snímku]. [Detaily]

- Když je funkce [Velik. snímku] nastavena na [VGA], je funkce [Digitální zoom] omezená; maximální rozsah zoomu je 54×.

- Při snímání v následujících situacích není k dispozici jiná funkce zoomu než optický zoom:

- Když je aktivována funkce snímání úsměvu

- Když je funkce [Režim pohonu] nastavena na [Vlastní portrét]

- Když je funkce [Kvalita] nastavena na [RAW] nebo [RAW & JPEG]

- Funkce detekce obličejů nefunguje, když používáte jiný než optický zoom.

Zpět nahoru