Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Užitečné funkce pro snímání > Používání funkcí snímání > Automat. rámování

## Automat. rámování

Když fotoaparát rozpozná a fotografuje obličeje, záběry zblízka nebo objekty sledované funkcí zaměřeného ostření, bude pořízený snímek automaticky oříznut pro dosažení co nejlepší kompozice.
Uloží se původní i oříznutý snímek. Oříznutý snímek se uloží ve stejné velikosti jako původní snímek.

1. MENU 2 [Automat. rámování] požadovaný režim

Když fotoaparát zjistí, že pořizovaný snímek lze oříznout, ikona na displeji zezelená.

- Po pořízení snímku bude oblast oříznutí vyznačena rámečkem na obrazovce automatického prohlížení.

| (Vypnuto) | Nastaví, zda se funkce [Automat. rámování] použije, nebo nepoužije.
| (Auto)

Poznámky

- Snímek nemusí být v závislosti na podmínkách snímání oříznut na optimální kompozici.

- Automatické rámování nelze použít s následujícími nastaveními.

- Když je funkce [Kvalita] nastavena na [RAW] nebo [RAW & JPEG]

- Když je funkce [DRO/Auto HDR] nastavena na [Auto HDR]

- Když je funkce [Režim ostření] nastavena na [Ruč. zaost.]

- Když je funkce [Režim pohonu] nastavena na [Kontinuální snímání], [Kont. pr. rychlosti], [Samospoušť(kont.)], [Exp. řada: nepřetrž.] nebo [Or.vyváž.bílé]

- Když je funkce [ISO] nastavena na [Redukce šumu pomocí více snímků]

- Když je funkce [Úsměvu/Det.obličej.] nastavena na [Vypnuto], nelze použít funkci [Automat. rámování] pro obličeje.

Související téma
Položky MENU nedostupné pro jednotlivé režimy snímání
Zpět nahoru