Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Užitečné funkce pro snímání > Používání funkcí snímání > Komp.expozice

## Komp.expozice

Expozici můžete ručně upravovat v krocích po 1/3 EV v rozmezí od –3,0 EV do +3,0 EV.

1. Stiskněte / (Komp.expozice) na řídicím kolečku.

1. Zvolte požadovanou položku pomocí řídicího kolečka.

Úprava expozice pro lépe vypadající snímky
A: Přeexponováno (příliš mnoho světla)
B: Správná expozice
C: Podexponováno (příliš málo světla)

- Když je pořízený snímek přeexponován, upravte funkci [Komp.expozice] na stranu mínus.

- Když je pořízený snímek podexponován, upravte funkci [Komp.expozice] na stranu plus.

Poznámky

- Při fotografování objektu za extrémně jasných nebo tmavých podmínek nebo s použitím blesku nemusí být úprava expozice účinná.

Související téma
Funkce nedostupné pro jednotlivé režimy snímání
Zpět nahoru