Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Užitečné funkce pro snímání > Používání funkcí snímání > ISO

## ISO

1. MENU 3 [ISO] požadovaný režim

- Pokud zvolíte [Redukce šumu pomocí více snímků] nebo [ISO AUTO], stiskněte na řídicím kolečku pro zobrazení obrazovky nastavení, potom zvolte požadovanou hodnotu.

| (Redukce šumu pomocí více snímků) | Fotoaparát překládá snímky pořízené kontinuálním snímáním, takže výsledkem je snímek s omezeným šumem. Zobrazte obrazovku nastavení stisknutím na řídicím kolečku, potom zvolte požadovanou hodnotu z hodnot ISO AUTO, 200 až 25600 pomocí /.
| (ISO AUTO) | Fotoaparát nastaví citlivost ISO automaticky v závislosti na okolních světelných podmínkách. Pro režim [ISO AUTO] můžete nastavit maximální a minimální hodnotu ISO. Zobrazte obrazovku nastavení stisknutím tlačítka .
| 100/125/160/200/400/800/1600/3200/6400/12800 | Rozmazání snímku na tmavých místech nebo s pohybujícími se objekty lze omezit zvýšením citlivosti ISO (zvolením vyššího čísla).

Úprava citlivosti ISO (Doporučený index expozice)
Citlivost ISO je míra rychlosti, s jakou obrazový snímač záznamového média reaguje na světlo. I když je expozice stejná, snímky se liší podle citlivosti ISO.
Vysoká citlivost ISO
Nahraje jasný snímek i v tmavém prostředí a redukuje rozmazání zvýšením rychlosti závěrky.
Snímky však mají sklon k vyššímu šumu.
Nízká citlivost ISO
Zaznamenává obraz s hladšími přechody.
Je-li však expozice nedostatečná, snímek může být tmavší.
Poznámky

- Když je funkce nastavena na [Ruční expozice] nemůžete zvolit [ISO AUTO]. [ISO 160] je výchozí nastavení.

- Když je funkce [ISO] nastavena na hodnotu nižší než ISO 160, může dojít ke snížení rozsahu pro jas objektu, který je možné zaznamenat (dynamický rozsah).

- U videoklipů jsou k dispozici hodnoty mezi ISO 160 a ISO 3200.

- Když je funkce [ISO] nastavena na [Redukce šumu pomocí více snímků], fotoaparát bude snímky překládat. Nahrávání snímku bude trvat delší dobu a nebude možné použít blesk.

Související téma
Položky MENU nedostupné pro jednotlivé režimy snímání
Zpět nahoru