Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Upozornění / O fotoaparátu > Upozornění > Upozornění

## Upozornění

Zálohování paměťové karty
Soubory databáze
Nepoužívejte ani neukládejte fotoaparát na následujících místech
Přenášení
Provozní teploty
Kondenzace vlhkosti
Funkce zabudované do fotoaparátu
Co znamená 1080 60p/50p?
Kompatibilita obrazových dat
Poznámky pro přehrávání videa na jiných zařízeních
Poznámky k displeji a objektivu
Poznámky k blesku

### Zálohování paměťové karty

Svítí-li kontrolka přístupu, nevypínejte fotoaparát a nevyjímejte modul akumulátoru ani paměťovou kartu. Jinak by mohlo dojít k poškození paměťové karty. Chraňte svá data vytvořením zálohovací kopie.

### Soubory databáze

Když vložíte paměťovou kartu bez souboru databáze do fotoaparátu a zapnete napájení, použije se část kapacity paměťové karty automaticky na vytvoření souboru databáze. Může trvat nějakou dobu, než budete moci provádět další činnost. Pokud se objeví chyba souboru databáze, importujte všechny obrazy do počítače pomocí aplikace „PlayMemories Home“, potom zformátujte paměťovou kartu.

### Nepoužívejte ani neukládejte fotoaparát na následujících místech

- Na příliš horkých, studených nebo vlhkých místech
  Například v autě zaparkovaném na slunci se může tělo fotoaparátu zdeformovat, což může způsobit poruchu.

- Na přímém slunci a v blízkosti topného tělesa
  Tělo fotoaparátu může změnit barvu nebo se zdeformovat, což může způsobit poruchu.

- Na místech vystavených silným vibracím

- V blízkosti silného magnetického pole

- Na místech, kde je hodně písku nebo prachu
  Dbejte na to, aby se do fotoaparátu nedostal písek nebo prach. Mohlo by dojít k poruše, v některých případech neopravitelné.

### Přenášení

S fotoaparátem v zadní kapse kalhot nebo sukně si nikdy nesedejte na židli ani na jiná místa, protože by mohlo dojít k poruše nebo poškození fotoaparátu.

### Provozní teploty

Fotoaparát je určen k použití za teplot mezi 0 °C a 40 °C. Nedoporučuje se fotografovat na extrémně studených nebo teplých místech mimo tento rozsah teplot.

### Kondenzace vlhkosti

- Přinesete-li fotoaparát z chladného prostředí na teplé místo, může uvnitř nebo vně fotoaparátu kondenzovat vlhkost. Tato sražená vlhkost může způsobit poruchu fotoaparátu.

- Dojde-li ke kondenzaci vlhkosti, vypněte fotoaparát a počkejte zhruba hodinu, aby se vlhkost odpařila. Pokud se pokusíte fotografovat s vlhkostí sraženou v objektivu, nebudete mít ostré snímky.

### Funkce zabudované do fotoaparátu

- Tato příručka popisuje funkce zařízení kompatibilních s 1080 60i a zařízení kompatibilních s 1080 50i.

Chcete-li ověřit, zda je váš fotoaparát zařízení kompatibilní s 1080 60i, nebo zařízení kompatibilní s 1080 50i, vyhledejte na spodní části fotoaparátu následující značky.

- Zařízení kompatibilní s 1080 60i: 60i

- Zařízení kompatibilní s 1080 50i: 50i

- Na palubě letadla nastavte funkci [Režim letadlo] na [Zapnuto].

### Co znamená 1080 60p/50p?

- Narozdíl od dosavadních běžných režimů nahrávání, které nahrávají metodou s prokládáním, nahrává tento fotoaparát pomocí progresivní metody. Zvyšuje se tak rozlišení a výsledkem je plynulejší a realističtější obraz.

### Kompatibilita obrazových dat

- Fotoaparát splňuje univerzální standardy DCF (Design rule for Camera File system) zavedené společností JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- Společnost Sony nezaručuje, že fotoaparát bude přehrávat snímky zaznamenané jiným výrobkem ani že jiný výrobek přehraje snímky zaznamenané tímto fotoaparátem.

### Poznámky pro přehrávání videa na jiných zařízeních

- Tento fotoaparát používá pro nahrávky ve formátu AVCHD standard MPEG-4 AVC/H.264 High Profile. Videa nahraná tímto fotoaparátem ve formátu AVCHD nelze přehrávat na následujících zařízeních.

- Ostatní zařízení kompatibilní s formátem AVCHD, který nepodporuje High Profile

- Zařízení nekompatibilní s formátem AVCHD

Tento fotoaparát používá standard MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile také pro nahrávky ve formátu MP4. Z tohoto důvodu nelze přehrávat videa nahraná tímto fotoaparátem ve formátu MP4 na zařízeních, která nepodporují MPEG-4 AVC/H.264.

- Disk se snímky v kvalitě vysokého rozlišení (HD) lze přehrávat pouze na zařízeních určených pro přehrávání formátu AVCHD. Přehrávač DVD nebo rekordér DVD nemůže přehrávat disk nahraný v kvalitě vysokého rozlišení obrazu (HD), protože není kompatibilní s formátem AVCHD. Když navíc vložíte disk ve vysoké kvalitě obrazu (HD) nahraný ve formátu AVCHD do přehrávače DVD nebo rekordéru DVD, může se stát, že jej nebude možné vyjmout.

- Videoklipy nahrané ve formátu 1080 60p/1080 50p lze přehrát pouze pomocí zařízení, které podporují formát 1080 60p/1080 50p.

### Poznámky k displeji a objektivu

- Displej je vyroben za použití extrémně přesné technologie, díky které je více než 99,99 % pixelů efektivně použitelných. Přesto se na displeji mohou objevovat nepatrné černé a/nebo jasné tečky (bílé, červené, modré nebo zelené). Tyto tečky vznikají běžně ve výrobě a nijak neovlivňují nahrávání.

- Vystavení displeje nebo objektivu přímému slunci po delší dobu může způsobit poruchu. Při pokládání fotoaparátu v blízkosti okna nebo venku buďte opatrní.

- Na displej netlačte. Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazení barev a k poruše displeje.

- Na chladném místě může obraz na displeji zanechávat stíny. Nejedná se o závadu.

- Dávejte pozor, aby vysouvací objektiv do ničeho nenarazil, a nemanipulujte s ním silou.

### Poznámky k blesku

- Když používáte blesk, blesk vyskakuje automaticky. Pokud blesk nebudete používat, zatlačte ho dolů ručně.

- Nezakrývejte blesk prsty.

- Nenoste fotoaparát za jednotku blesku, ani na ni nepůsobte přílišnou silou.

- Pokud se do otevřené jednotky blesku dostane voda, prach nebo písek, mohlo by dojít k poruše.

Zpět nahoru