Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Užitečné funkce pro snímání > Používání funkcí snímání > Režim ostření

## Režim ostření

Zvolte způsob ostření, který bude odpovídat pohybu objektu.
AF znamená „automatické ostření“, což je funkce, která automaticky upravuje zaostření.

1. MENU 2 [Režim ostření] požadovaný režim

| (AF na 1 snímek) | Jakmile fotoaparát dosáhne zaostření, ostření se uzamkne. Funkci [AF na 1 snímek] používejte, když se objekt nepohybuje.
| (Průběžné AF) | Fotoaparát stále ostří, když je tlačítko spouště namáčknuté do poloviny. Tento režim použijte, když se objekt pohybuje.
| (Přímé ruč.zaos.) | Umožňuje použít kombinaci ručního a automatického ostření.
| (Ruč. zaost.) | Upraví ostření ručně.

### Používání režimů [Přímé ruč.zaos.]/[Ruč. zaost.]

1. MENU 2 [Režim ostření] [Přímé ruč.zaos.] nebo [Ruč. zaost.]

1. Upravte ostření otočením ovládacího kroužku.

- Aby bylo ostření snazší, použijte funkci zvýraznění obrysů, [Zvětšení zaostření] nebo [Asistent MF].

- Když je funkce [Režim ostření] nastavena na [Přímé ruč.zaos.], automatické ostření se aktivuje, jakmile namáčknete tlačítko spouště do poloviny.

Ostření pomocí nastavení [Přímé ruč.zaos.]
Pomocí funkce [Přímé ruč.zaos.] můžete použít kombinaci ručního a automatického ostření následujícím způsobem.

- Po automatickém zaostření provedete jemné doostření ručně.

Funkce je užitečná, pokud chcete zaostřit na úzce vymezené místo. Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny, potom otočte ovládacím kroužkem.

- Nejprve zaostřete ručně, potom použijte automatické ostření.

Vhodné pro ostření na objekty, které se nacházejí v zadní části scény, protože takové objekty někdy bývají při použití automatického ostření rozostřené.
Poznámky

- Pokud je vzdálenost ostření nastavená velice blízko, může se na snímku objevit prach nebo otisky prstů, které jsou na objektivu. Otřete objektiv měkkým hadříkem, apod.

- Když změníte způsob ostření, vzdálenost ostření, kterou jste nastavili, se vyjasní.

Související téma
Položky MENU nedostupné pro jednotlivé režimy snímání
Úroveň obrysů
Funkce prostřed. tlačítka
Asistent MF
Zpět nahoru