Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Snímanie > Snímanie statických záberov > Snímanie statických záberov

## Snímanie statických záberov

1. Prepnite volič režimov do polohy (Intelligent Auto).

1. Fotoaparát držte pevne tak, ako je zobrazené na obrázku.

- Nezakrývajte blesk prstami.

1. Zaostrite stlačením spúšte do polovice.

Keď je záber zaostrený, zaznie pípnutie a rozsvieti sa indikátor ( alebo ).
Indikátor zaostrenia
Rozsvieti sa indikátor : Záber je zaostrený.
Rozsvieti sa indikátor : Záber je zaostrený. Zaostrená pozícia sa zmení tak, aby vyhovovala pohybu objektu.
Rozsvieti sa indikátor : Prebieha zaostrovanie.
Indikátor bliká: Zaostrenie zlyhalo.

- Najkratšia vzdialenosť pri snímaní je približne 5 cm (W), 55 cm (T) (od objektívu).

1. Zatlačte spúšť nadoraz.

- Nezakrývajte časť (A) zobrazenú na obrázku.

- Pri použití blesku sa blesk (B) vysunie automaticky. Ak blesk nepoužívate, zatlačte ho nadol rukou.

Postup pri snímaní statického záberu objektu, ktorý nie je možné dobre zaostriť

- Ak fotoaparát nedokáže zaostriť automaticky, indikátor zaostrenia bliká a pípnutie nezaznie. Zmeňte kompozíciu záberu alebo nastavenie zaostrenia. [Detaily]

- Zaostrenie môže byť náročné v nasledujúcich situáciách:

- Je tma a snímaný objekt je ďaleko.

- Kontrast objektu a pozadia je nevýrazný.

- Objekt sa nachádza za sklom.

- Objekt sa rýchlo pohybuje.

- Je prítomné odrážané svetlo alebo lesklé povrchy.

- Objekt sa nachádza v protisvetle alebo je tam ostrý lúč svetla.

Súvisiaca téma
Prezeranie statických záberov
Image Size
Späť na začiatok