Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Zmena nastavení > Ponuka nastavenia > Access Point Settings

## Access Point Settings

Spôsob používania klávesnice
Ďalšie položky nastavení
Svoj prístupový bod môžete zaregistrovať manuálne.
Pred začatím postupu skontrolujte názov SSID prístupového bodu, systém zabezpečenia a heslo. V niektorých zariadeniach môže byť heslo predvolené. Podrobnosti nájdete v návode na používanie prístupového bodu alebo sa obráťte na správcu siete.

1. MENU 3 [Access Point Settings]

1. Vyberte miesto prístupu, ktoré chcete zaregistrovať.

Keď sa požadovaný prístupový bod zobrazí na displeji:
Vyberte požadovaný prístupový bod.
Keď sa požadovaný prístupový bod nezobrazí na displeji:
Vyberte položku [Manual Setting] a nastavte prístupový bod.
* Spôsob zadávania znakov nájdete v časti „Spôsob používania klávesnice“.

- Ak vyberiete položku [Manual Setting], zadajte názov SSID prístupového bodu vyberte systém zabezpečenia.

1. Zadajte heslo [OK]

- Body prístupu, ktoré nezobrazujú ikonu , nevyžadujú zadanie hesla.

1. Vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo .

### Spôsob používania klávesnice

Keď sa vyžaduje manuálne zadanie znakov, na displeji sa zobrazí klávesnica.
Vyberte požadované tlačidlo pomocou tlačidiel /// a potom stlačením tlačidla zadajte znak.

| Názvy zobrazení | Funkcie
(1) | Okno na zadávanie znakov | Zobrazia sa zadané znaky.
(2) | Prepínanie typu znakov | Po každom stlačení tlačidla sa prepne typ znakov medzi písmenami abecedy, číslicami a symbolmi.
(3) | Klávesnica | Po každom stlačení tlačidla sa zobrazí zadaný znak. Príklad: Ak chcete zadať „abd“ Vyberte kláves pre „abc“ a jedným stlačením tlačidla zobrazte znak „a“ výberom položky „“ posuňte kurzor (5) a stlačte tlačidlo vyberte kláves pre „abc“ a dvojnásobným stlačením tlačidla zobrazte znak „b“ vyberte kláves pre „def“ a jedným stlačením tlačidla zobrazte znak „d“
(4) | Potvrdenie | Potvrdí sa zadaná položka.
(5) | Posun kurzora | Kurzor sa posúva v okne na zadávanie znakov doprava alebo doľava.
(6) | Mazanie | Vymaže sa znak nachádzajúci sa pred kurzorom.
(7) |  | Prepne nasledujúci znak na veľké alebo malé písmená.
(8) | Medzera | Zadá sa medzera.

- Ak chcete zrušiť proces zadávania znakov, vyberte položku [Cancel].

### Ďalšie položky nastavení

V závislosti od stavu alebo spôsobu nastavenia vášho prístupového bodu môže byť potrebné nastaviť ďalšie položky.

Názvy zobrazení | Funkcie
WPS PIN | Zobrazí sa kód PIN, ktorý zadáte do pripojeného zariadenia.
IP Address Setting | Výber možností [Auto] alebo [Manual Setting].
IP Address | Ak zadávate adresu IP manuálne, zadajte nastavenú adresu.
Subnet Mask/ Default Gateway | Keď položku [IP Address Setting] nastavíte na možnosť [Manual Setting], zadajte adresu IP, ktorá sa bude zhodovať s vaším sieťovým prostredím.
Priority Connection | Výber možností [On] alebo [Off] pre nastavenie [Priority Connection].

Poznámky

- Ak chcete zaregistrovanému prístupovému bodu udeliť prioritu, nastavte položku [Priority Connection] na možnosť [On].

Súvisiaca téma
WPS Push
Späť na začiatok