Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Pred používaním > Názvy jednotlivých častí a zoznam ikon zobrazených na displeji > Zoznam ikon zobrazených na displeji

## Zoznam ikon zobrazených na displeji

Zoznam ikon režimov snímania
Zoznam ikon režimov zobrazenia
Ikony sa zobrazujú na displeji za účelom indikovania stavu fotoaparátu.
Zobrazenie na displeji je možné zmeniť pomocou tlačidla na otočnom ovládači.

### Zoznam ikon režimov snímania

Zobrazenie | Význam
| Režim snímania
| Vyvolanie z pamäte
| Pamäťová karta/Odovzdanie
100 | Počet voľných záberov
| Pomer strán statických záberov
20M/18M/17M/13M/10M/7.5M/6.5M/5.0M/4.2M/3.7M/3.2M/VGA | Veľkosť statických záberov
| Kvalita statických záberov
| Frekvencia snímok videozáznamov
| Režim záznamu videozáznamov
| Stav nabitia batérie
| Upozornenie na takmer vybitú batériu
| Ikona rozpoznania scény
| Výber scény
| Ikona prekrytia
| Prebieha nabíjanie blesku
| AF iluminátor
| Počas záznamu videozáznamov sa nenahráva zvuk
| Potlačenie šumu vetra
| SteadyShot
| Upozornenie funkcie SteadyShot
| Aktívna funkcia NFC
| Režim lietadla
| Vypnutý snímač pádu
| Dátum zápisu
| Funkcia ovládacieho prstenca
| Funkcia otočného ovládača
| Upozornenie na prehrievanie
| Databázový súbor je plný/Chyba databázového súboru
| Funkcia Clear Image Zoom
| Digitálne priblíženie
| Zapisovanie do medzipamäte
CAPTURE | Importovanie statických záberov
| Snímanie statických záberov nie je k dispozícii
| Kruh bodového merania
C:32:00 | Samodiagnostické zobrazenie
| Vyrovnávanie

Zobrazenie | Význam
| Režim uzávierky
| Režim merania
| Režim blesku/Potlačenie efektu červených očí
| Kompenzácia blesku
| Režim zaostrenia
7500K A5 G5 | Vyváženie bielej farby
| Oblasť automatického zaostrenia
| DRO/Auto HDR
| Efekt mäkšieho podania pleti
| Kreatívny štýl
| Detekcia tvárí/Funkcia snímania úsmevu
| Efekt snímky
| Automatické orámovanie objektov
| Indikátor citlivosti rozpoznania úsmevu

Zobrazenie | Význam
Zaostrovanie sledovaného objektu | Pomôcka zaostrovania sledovaného objektu
REC 0:12 | Čas záznamu videozáznamov (m:s)
| Stav zaostrenia
1/250 | Rýchlosť uzávierky
F3.5 | Hodnota clony
±0.0 | Manuálne meranie
±0.0 | Kompenzácia expozície
ISO400 | Číslo ISO
| Uzamknutie automatického zaostrenia
| Indikátor rýchlosti uzávierky
| Indikátor clony
| Histogram

### Zoznam ikon režimov zobrazenia

Zobrazenie | Význam
| Pamäťová karta/Odovzdanie
| Režim zobrazenia
100-0003 | Číslo priečinka – súboru
| Pomer strán statických záberov
20M/18M/17M/13M/10M/7.5M/6.5M/5.0M/4.2M/3.7M/3.2M/VGA | Veľkosť statických záberov
| Kvalita statických záberov
| Frekvencia snímok videozáznamov
| Režim záznamu videozáznamov
| Formát súborov
| Ochrana
| Objednávka tlače (DPOF)
| Stav nabitia batérie
| Upozornenie na takmer vybitú batériu
| Upozornenie na prehrievanie
| Databázový súbor je plný/Chyba databázového súboru
| Aktívna funkcia NFC
| Režim lietadla
| Automatické orámovanie objektov na zábere

Zobrazenie | Význam
| Chyba režimu efektu obrázka
| Chyba funkcie Auto HDR
1/250 | Rýchlosť uzávierky
F3.5 | Hodnota clony
ISO400 | Číslo ISO
2013-1-1 10:37 AM | Zaznamenaný dátum/čas na zobrazenom zábere
3/7 | Číslo záberu/Počet záberov nasnímaných vo vybranom režime zobrazenia

Späť na začiatok