Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av inspelningssätt > Slutarprioritet

## Slutarprioritet

Du kan ta stillbilder efter manuell justering av slutartiden.

1. Ställ in lägesomkopplaren på (Slutarprioritet).

1. Vrid på styrratten för att ställa in en slutartid.

- När [Slutarprioritet] är tilldelad till kontrollringen kan du också ställa in den med kontrollringen. [Mer information]

- Du kan välja slutartider mellan 1/2000 och 30 sekunder.

1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

Om slutartiden
När du ställer in en snabbare slutartid kan du ”frysa” rörliga motiv som t.ex. springande människor, bilar eller vattenstänk etc.
Om du ställer in en långsammare slutartid visas spår av rörliga objekt som forsande vatten etc. Du kan ta mer naturliga actionbilder.
Anmärkningar

- Med korta slutartider kan mängden ljus vara otillräckligt även om du avfyrar blixten.

- Om rätt exponering inte erhålls efter att du gjort inställningarna blinkar indikatorerna för inställningsvärde på skärmen. Du kan fotografera i detta förhållande men vi rekommenderar att du justerar blixtvärdena igen.

- Slutartider på 0,4 sekunder eller längre anges med [˝], t.ex. 0,4˝.

- Om du ställer in längre slutartid rekommenderas att du använder ett stativ för att förhindra effekterna av vibrationer.

- Om du ställer in långa slutartider tar det tid att behandla data.

Relaterade ämnen
Funktioner som inte är tillgängliga för varje tagningsläge
MENU-alternativ som inte är tillgängliga för varje tagningsläge
Tillbaka till överst