Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av inspelningssätt > Panorering

## Panorering

Används för att skapa en panoramabild genom att sammanställa en serie bilder.

1. Ställ in lägesomkopplaren på (Panorering).

1. Vrid på kontrollringen för att välja tagningsriktning.

Tryck på MENU-knappen 1 [Panorama: Riktning] när en annan funktion är tilldelad till kontrollringen.

1. Rikta kameran mot det motiv du vill justera ljusstyrkan och skärpan för, tryck sedan ner avtryckaren halvvägs.

A: Den här delen kommer inte med i den lagrade bilden.

1. Rikta kameran mot början av kompositionen, med avtryckaren halvvägs nedtryckt, tryck sedan ner avtryckaren helt.

1. Panorera med kameran till slutet på mätaren (B), genom att följa indikatorn på skärmen.

Tips för panoramabilder
Håll kameran så nära kroppen som möjligt med armbågarna längs med sidorna, panorera sedan med kameran runt dig i en båge i en stadig hastighet, i den riktning som pilen visar på skärmen. (5 eller 6 sekunder för en halvcirkel är lagom.)
Du bör öva några gånger innan du tar bilen.
Se till så att avståndet mellan motivet och bakgrunden är tillräckligt och att det finns tillräckligt med ljus i omgivningen för att erhålla bästa resultat.
Vertikalt
Horisontellt

- Tryck först ner avtryckaren halvvägs för att låsa skärpan och exponeringen. Tryck sedan ner avtryckaren helt och panorera med kameran i sid- eller höjdled.

- Om det finns ett område med stora variationer i formerna eller landskapet i kanten av skärmen kan det hända att bildkompositionen misslyckas. Komponera i så fall om bilden så att det området hamnar i mitten av bilden, och ta sedan om bilden.

Anmärkningar

- Om du inte hinner panorera kameran längs hela motivet inom den bestämda tiden, uppstår det ett grått område i kompositbilden som skapas. Rör i så fall kameran snabbare så att en hel panoramabild lagras.

- Eftersom bilden skapas genom att flera bilder fogas ihop, kan det hända att fogarna inte blir smidigt lagrade.

- Om det är stora skillnader i ljusstyrka, färger eller skärpa mellan panoreringsvinkeln och den AE/AF-låsta vinkeln kommer bilden att misslyckas. Ändra i så fall vinkeln för AE/AF-låset och ta om bilden.

- Du kan inte skapa panoramabilder i följande situationer:

- Om man rör kameran för långsamt eller för snabbt under panoreringen.

- När kameran skakar för mycket.

Relaterade ämnen
Rulla fram panoramabilder för visning
Panorama: Storlek
Panorama: Riktning
Funktioner som inte är tillgängliga för varje tagningsläge
MENU-alternativ som inte är tillgängliga för varje tagningsläge
Tillbaka till överst