Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av inspelningssätt > Lista över lägesomkopplarens funktioner

## Lista över lägesomkopplarens funktioner

Ställ in lägesomkopplaren på önskat funktionsläge.

(Intelligent auto) | Används för att ta stillbilder med alla inställningar automatiskt inställda.
(Bättre autojustering) | Används för att ta stillbilder med högre kvalitet än i det intelligenta autojusteringsläget.
(Autoprogram) | Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländaren (F-värdet)). Det går även att välja olika inställningar på menyn.
(Bländarprioritet) | Används för att justera fokusområdet eller bakgrundens suddighetsgrad.
(Slutarprioritet) | Används för att ta bilder på t.ex. motiv som rör sig snabbt, genom att justera slutartiden manuellt.
(Manuell exponering) | Används för att ta bilder med exponeringen manuellt inställd (det går att justera såväl slutartiden som bländaren (F-värdet)).
(Hämta från minnet) | Används för att ta bilder med hjälp av lägen eller sifferinställningar som du använder ofta och som har lagrats i minnet i förväg.
(Film) | Används för att ändra inställningen för filminspelning.
(Panorering) | Används för att ta en panoramabild efter att du komponerat bilden.
(Scenval) | Används för att ta bilder med olika förinställningar för olika sorters scener.

Relaterade ämnen
Intelligent auto
Bättre autojustering
Autoprogram
Bländarprioritet
Slutarprioritet
Manuell exponering
Hämta från minnet
Film
Panorering
Scenval
Tillbaka till överst