Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Användbara tagningsfunktioner > Hur man använder de olika tagningsfunktionerna > DISP (Visa innehåll)

## DISP (Visa innehåll)

Visa histogram

1. Tryck på (Visa innehåll) på styrratten, välj sedan önskat läge.

- De lägen som går att välja kan ställas in med hjälp av MENU 1 [DISP-knapp].

#### I tagningsläge

Grafisk display | Visar grundläggande tagningsinformation. Visar slutartid och bländarvärde grafiskt.
Visa all info | Visar inspelningsinformation.
Visa ingen info. | Visar inte inspelningsinformation.
Nivå | En indikatorguide med kamerans lutningsvinkel bakåt, framåt, åt vänster eller höger visas. När kameran hålls plant blir denna indikator grön.
Histogram | Visar luminansfördelningen grafiskt (histogram). Detta läge kan ställas in genom att välja MENU 1 [DISP-knapp] [Histogram].

#### I uppspelningsläge

Visa info. | Visar inspelningsinformation.
Histogram | Visar information om histogram och inspelning.
Visa ingen info. | Visar inte inspelningsinformation.

Grafisk visning
Den grafiska visningen visar slutartiden och bländarvärdet grafiskt i bilden, så att du lätt kan förstå exponeringssystemet. Indikatorfältet för slutartiden och bländarvärdet visar aktuella värden.
A: Slutartid
B: Bländarvärde

### Visa histogram

Ett histogram är ett diagram som visar bildens ljusstyrka. Om diagrammet är skevt åt höger betyder det att bilden är ljus (A), och om det är skevt åt vänster betyder det att bilden är mörk (B).

1. Välj MENU 1 [DISP-knapp].

1. Markera [Histogram], tryck sedan på MENU-knappen.

1. Tryck flera gånger på (Visa innehåll) i tagningsläget för att visa histogrammet.

Anmärkningar

- Histogrammet visas även när du spelar upp en bild men du inte kan justera exponeringen.

- Histogrammet visas inte vid:

- Inspelning/uppspelning av filmer

- Tagning i läget [Panorering] eller visning av panoramabilder

- Det kan vara stor skillnad på histogrammet som visas under tagning och uppspelning när:

- Blixten utlöses.

- Slutartiden är lång eller kort.

- Histogrammet kanske inte visas för bilder som spelats in med andra kameror.

Relaterade ämnen
DISP-knapp
Tillbaka till överst