Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av inspelningssätt > Autoprogram

## Autoprogram

Används för att ta bilder med exponeringen (såväl slutartiden som bländaren) automatiskt inställd. Det går även att välja olika inställningar på menyn.

1. Ställ in lägesomkopplaren på (Autoprogram).

1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

### Programautomatik

Du kan ändra kombinationen av bländare (F-värde) och slutartid samtidigt som du håller exponeringen konstant när blixten är inställd på [Blixt av].

1. Vrid på styrratten.

”” på skärmen ändras till ”” och tagningsläget ändras till programautomatisk.

1. Vrid på styrratten för att ställa in en kombination av bländare (F-värde) och slutartid.

1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

- Du kan avbryta programautomatiken genom att vrida styrratten till ””.

Anmärkningar

- Programautomatiken kan eventuellt inte användas baserat på hur ljus miljön är.

- Ställ in lägesomkopplaren på något annat än ”” eller stäng av strömmen för att avbryta den inställning du har gjort.

- När ljusstyrkan ändras, ändras samtidigt bländaren (F-värdet) och slutartiden samtidigt som automatikvärdet behålls.

- När inställningen för [Blixtläge] ändras avbryts programautomatik.

Relaterade ämnen
Funktioner som inte är tillgängliga för varje tagningsläge
MENU-alternativ som inte är tillgängliga för varje tagningsläge
Tillbaka till överst