Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Användbara tagningsfunktioner > Hur man använder de olika tagningsfunktionerna > Mätmetod

## Mätmetod

Väljer [Mätmetod] för att avgöra vilken del av motivet som ska mätas för exponeringsinställningen.

1. MENU 3 [Mätmetod] önskat läge

| (Multi) | Bilden delas upp i flera områden som mäts upp var för sig. Kameran ställer in en välbalanserad exponering (flerfältsmätning).
| (Centrumvägd) | Kameran mäter mitten av bilden och ställer in exponeringen i förhållande till ljusstyrkan för motivet som befinner sig där (centrumvägd mätning).
| (Spot) | Rikta in spotmätningshårkorset (A) på motivet för att mäta bara en viss del av motivet (spotmätning). Den här funktionen är praktisk när motivet är i motljus eller när det är stark kontrast mellan motivet och bakgrunden.

Relaterade ämnen
MENU-alternativ som inte är tillgängliga för varje tagningsläge
Tillbaka till överst