Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av inspelningssätt > Bättre autojustering

## Bättre autojustering

Den här kameran kombinerar scenigenkänning med teknik för hög bildkvalitet för att automatiskt ta bilder med optimala inställningar.
Se ”Scenigenkänning” för mer information om scenigenkänningsfunktionen. [Mer information]

1. Ställ in lägesomkopplaren på (Bättre autojustering).

1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

Kameran tar burstbilder som överlappar varandra när det behövs. Genom att låta bilderna överlappa varandra kan kameran ta bilder med mindre rörelseoskärpa och andra störningar.
Vad är skillnaden mellan läget [Bättre autojustering] och läget [Intelligent auto]?
I läget [Bättre autojustering] tar kameran burstbilder baserade på den upptäckta scentypen, och skapar sedan en sammansatt bild av burstbilderna (överlappande tagning).
Kameran korrigerar automatiskt för motljuset och minskar störningarna genom att ta överlappande bilder, vilket ger ett resultat med högre bildkvalitet än i läget [Intelligent auto] .
: Scenigenkänning
Nattmotiv
Nattporträtt
Motljus
Motljusporträtt
Landskap
Makro
Porträtt
Barn
Strålkastare
Låg ljusstyrka
Stativ
Flytta
: Behandling med överlappning
Handskymning
HDR-motljuskorrigering

- Kameran väljer automatiskt överlappningsläge baserat på den upptäckta scentypen, och (överlappning) visas på skärmen.

Anmärkningar

- När kameran överlappar bilder tar det längre tid att lagra bilden.

- Ställ in [Blixtläge] på [Blixt av] under dåliga belysningsförhållanden, som t.ex. vid nattscener, för att få bästa möjliga effekt av de överlappande bilderna.

- När [Kvalitet] är inställt på [RAW] eller [RAW & JPEG] överlappar inte kameran bilderna.

Relaterade ämnen
Funktioner som inte är tillgängliga för varje tagningsläge
MENU-alternativ som inte är tillgängliga för varje tagningsläge
Tillbaka till överst