Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av inspelningssätt > Bländarprioritet

## Bländarprioritet

Används för att justera fokusområdet eller bakgrundens suddighetsgrad.

1. Ställ in lägesomkopplaren på (Bländarprioritet).

1. Vrid på styrratten för att ställa in ett bländarvärde (F-värde).

- När [Bländarprioritet] är tilldelad till kontrollringen kan du också ställa in den med kontrollringen. [Mer information]

- Du kan välja ett bländarvärde (F-värde) från F1,8 till F11. (När du vrider W/T-spaken (zoom) mot T-sidan ökar det minsta bländarvärdet (F-värdet)).

- Slutartiden justeras automatiskt mellan 1/2000 och 8 sekunder.

1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

Om bländaren
Ju lägre bländarvärde (F-värde) desto större är öppningen som släpper in ljus. Skärpedjupet minskar och allt utom objekt inom ett smalt avståndsintervall blir oskarpt. Det fungerar bra för porträtt etc.
Ju högre bländarvärde (F-värde) desto mindre är öppningen som släpper in ljus. Både objekt som befinner sig relativt nära och de som befinner sig på långt avstånd från objektivet blir skarpa. Det fungerar bra för landskap etc.
Anmärkningar

- Om rätt exponering inte erhålls efter att du gjort inställningarna blinkar indikatorerna för inställningsvärde på skärmen. Du kan fotografera i detta förhållande men vi rekommenderar att du justerar blixtvärdena igen.

- Ljusstyrkan i bilden som visas på skärmen kan skilja sig från den faktiska bilden.

Relaterade ämnen
Funktioner som inte är tillgängliga för varje tagningsläge
MENU-alternativ som inte är tillgängliga för varje tagningsläge
Tillbaka till överst