Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Försiktighetsåtgärder / Angående den här kameran > Försiktighetsåtgärder > Försiktighetsåtgärder

## Försiktighetsåtgärder

Säkerhetskopiering av minneskortet
Angående databasfiler
Undvik att använda/förvara kameran på följande platser
När du bär med dig kameran
Om driftstemperaturer
Om kondenserad fukt
Funktioner som byggts in i denna kamera
Vad är 1080 60p/50p?
Angående bilddatans kompatibilitet
Angående uppspelning av filmer på andra enheter
Angående skärmen och objektivet
Att observera angående blixten

### Säkerhetskopiering av minneskortet

Stäng inte av kameran och ta inte ut batteripaket eller minneskortet medan åtkomstlampan lyser. Annars kan minneskortet skadas. Var noga med att ta en säkerhetskopia för att skydda dina data.

### Angående databasfiler

Om man sätter i ett minneskort utan databasfil i kameran och startar kameran, används automatiskt en del av minneskortets kapacitet för att skapa en databasfil. Det kan ta en liten stund innan det går att utföra nästa manöver. Om ett databasfilfel sker bör alla bilder importeras till en dator med hjälp av ”PlayMemories Home”, formatera sedan minneskortet.

### Undvik att använda/förvara kameran på följande platser

- På extremt varma, kalla eller fuktiga ställen
  På ställen som t.ex. en bil som står parkerad i solen kan kamerahuset bli deformerat, vilket i sin tur kan leda till fel på kameran.

- Rakt i solen eller nära ett element
  Kamerahuset kan bli missfärgat eller deformerat, vilket i sin tur kan leda till fel på kameran.

- På platser där det vibrerar

- I närheten av starka magneter

- På sandiga eller dammiga ställen
  Var försiktig så att det inte kommer in sand eller damm i kameran. Det kan leda till fel på kameran som eventuellt inte går att reparera.

### När du bär med dig kameran

Sitt inte ner på en stol eller annan plats med kameran i bakfickan på byxorna eller kjolen, eftersom detta kan orsaka fel eller skada kameran.

### Om driftstemperaturer

Kameran är avsedd att användas vid en temperatur på mellan 0°C och 40°C. Vi avråder från tagning på väldigt kalla eller väldigt varma ställen utanför detta temperaturområde.

### Om kondenserad fukt

- Om kameran flyttas direkt från ett kallt ställe till ett varmt ställe, kan det bildas kondens (imma) inuti eller utanpå kameran. Denna imbildning kan orsaka fel på kameran.

- Om det bildas kondens så stäng av kameran och vänta i ungefär en timme tills fukten avdunstat. Observera att om du försöker ta bilder med fukt kvar inuti objektivet blir bilderna suddiga.

### Funktioner som byggts in i denna kamera

- Denna handbok beskriver funktionerna för 1080 60i-kompatibla enheter och 1080 50i-kompatibla enheter.

För att kontrollera om din kamera är en 1080 60i-kompatibel enhet eller en 1080 50i-kompatibel enhet, kan du se efter om följande märken finns på undersidan av kameran.

- 1080 60i-kompatibel enhet: 60i

- 1080 50i-kompatibel enhet: 50i

- Ställ in [Flygplansläge] på [På] ombord på flygplan.

### Vad är 1080 60p/50p?

- Till skillnad från tidigare vanliga kameramodeller som använt en interlace-metod för att lagra bilder, använder den här kameran en progressiv metod. Det ger bättre upplösning, och jämnare och mer naturtrogna bilder.

### Angående bilddatans kompatibilitet

- Kameran överensstämmer med universalstandarden DCF (Design rule for Camera File system) etablerad av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- Sony garanterar inte att kameran spelar upp bilder som spelats in eller redigerats med annan utrustning, eller att annan utrustning kan spela upp bilder som spelats in med kameran.

### Angående uppspelning av filmer på andra enheter

- Denna kamera använder MPEG-4 AVC/H.264 High Profile vid inspelning i AVCHD-format. Filmer som spelas in i AVCHD-format med denna kamera kan inte spelas upp på följande enheter.

- Andra enheter som är kompatibla med AVCHD-formatet och som saknar stöd för High Profile

- Enheter som inte är kompatibla med AVCHD-formatet

Denna kamera använder också MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile vid inspelning i MP4-format. Av denna anledning kan inte filmer som spelats in i MP4-format med denna kamera spelas upp på andra enheter än sådana som stödjer MPEG-4 AVC/H.264.

- Skivor med hög bildupplösning (HD-kvalitet) går bara att spela upp på enheter som kan hantera AVCHD-format. Vanliga DVD-spelare och DVD-brännare kan inte spela upp skivor som är inspelade med hög bildupplösning (HD-kvalitet) eftersom de inte är kompatibla med AVCHD-format. Om man lägger i en skiva med hög bildupplösning (HD-kvalitet) som är inspelad i AVCHD-format i en vanlig DVD-spelare eller DVD-brännare kan det dessutom hända att det inte går att mata ut skivan igen.

- Filmer som spelats in i 1080 60p-/1080 50p-format kan endast spelas upp på enheter som stöder 1080 60p/1080 50p.

### Angående skärmen och objektivet

- Skärmen är tillverkad med extremt hög precisionsteknik vilket gör att minst 99,99 % av bildpunkterna är praktiskt användbara. Det kan dock förekomma små punkter som alltid är svarta eller alltid lyser (vitt, rött, blått eller grönt) på skärmen. Dessa punkter är inget fel utan beror på tillverkningsprocessen och påverkar inte bilderna som lagras.

- Om skärmen eller objektivet utsätts för direkt solljus under längre tid finns det risk att det blir fel på kameran. Var försiktig när du lägger kameran nära ett fönster eller utomhus.

- Tryck inte mot skärmen. Skärmen kan bli missfärgad vilket i sin tur kan leda till fel på den.

- På kalla platser kan det hända att det uppstår en svans efter bilden på skärmen. Detta beror inte på något fel.

- Var försiktig så att du inte stöter till det rörliga objektivet, och undvik att trycka på det.

### Att observera angående blixten

- När blixten används fälls blixten upp automatiskt. Tryck ner blixten manuellt om den inte ska användas.

- Undvik att täcka för blixten med dina fingrar.

- Bär inte kameran genom att hålla i blixtenheten och använd inte för mycket kraft på den.

- Om det kommer vatten, damm eller sand in i den öppna blixtenheten kan det orsaka ett fel.

Tillbaka till överst