Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Användbara tagningsfunktioner > Hur man använder de olika tagningsfunktionerna > Långexp.brusred

## Långexp.brusred

När slutartiden är inställd på 1/3 sekund eller ännu längre (tagning med lång exponeringstid) slås brusreduceringsfunktionen på under lika lång tid som slutaren var öppen. Detta är för att minska de korniga störningar som vanligtvis uppstår vid långa exponeringar.

1. MENU 4 [Långexp.brusred] önskat läge

| På | Brusreduceringen aktiveras under lika lång tid som slutaren är öppen. Medan brusreduceringen pågår visas ett meddelande och det går inte att ta fler bilder under tiden. Välj det här läget när du vill prioritera bildkvaliteten.
| Av | Använder inte [Långexp.brusred]. Välj det här läget när du vill prioritera tagningstimingen.

Anmärkningar

- Även om [Långexp.brusred] är inställd på [På], fungerar inte brusreduceringen i följande fall:

- När [Matningsläge] är inställd på [Kontinuerlig tagning], [Kont. tagn. slutartid], [Självutlös. (kont.)] eller [Gaffling: Kont.]

- När [Scenval] är inställd på (Sport & action) eller (Handskymning)

- I läget [Panorering]

Relaterade ämnen
MENU-alternativ som inte är tillgängliga för varje tagningsläge
Tillbaka till överst