Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Användbara tagningsfunktioner > Hur man använder de olika tagningsfunktionerna > Matningsläge

## Matningsläge

Automatisk tagning med hjälp av självporträtt-timern
Du kan ställa in ett enhetsläge, t.ex. kontinuerlig tagning, tagning med självutlösare eller gafflingstagning. Du kan också välja [Matningsläge] i MENU.

1. Tryck på / (Matningsläge) på styrratten.

- Tryck på MENU-knappen 2 [Matningsläge] när en annan funktion är tilldelad till styrratten.

1. Välj önskat läge med styrratten.

- Välj detaljerade inställningar med hjälp av / om valt läge har ett sådant alternativ.

| (Enkeltagning) | Kameran tar en enda bild utan att använda självutlösaren.
| (Kontinuerlig tagning) | Kameran tar bilder kontinuerligt när avtryckaren trycks in.
| (Kont. tagn. slutartid) | Tar bilder kontinuerligt i hög hastighet när du håller avtryckaren intryckt. Inställningen av skärpa och ljusstyrka för den första bilden används för efterföljande bilder.
| (Självutlösare) | Ställer in självutlösaren på en fördröjning på 10 sekunder eller 2 sekunder. När man trycker ner avtryckaren blinkar självutlösarlampan och det piper ända tills slutaren utlöses. För att avbryta trycker du på / igen.
| (Självporträtt) | Självutlösaren ställs in på självporträtt-timerläget. När kameran har upptäckt det inställda antalet ansikten hörs det ett pip och sedan utlöses slutaren efter 2 sekunder.
| (Självutlös. (kont.)) | Kameran tar bilder kontinuerligt 10 sekunder efter det att man trycker på avtryckaren. Välj antalet bilder mellan tre eller fem.
| (Gaffling: Kont.) | Tar tre bilder, var och en med olika grad av ljusstyrka. Du kan ställa in värdet på konsolavvikelse (steg).
| (Vitbalansgaffl.) | Tar tre bilder, var och en med olika grader av ljusstyrka enligt de inställningar av vitbalans, färgtemperatur och färgfilter som gjorts. Du kan ställa in värdet på konsolavvikelse (steg) mellan [Lo] eller [Hi].

Tips för att förhindra suddiga bilder
Om du flyttar på händerna eller kroppen medan du håller i kameran och trycker på avtryckaren leder det till skakningsoskärpa.
Risken för skakningsoskärpa ökar i svag belysning eller när en långsam slutartid används, som t.ex. i läget (Nattporträtt) eller (Nattmotiv).
Minska risken för skakningsoskärpa genom att använda 2-sekunderssjälvutlösaren och hålla armarna tryckta mot kroppen efter att du har tryckt på avtryckaren.
Anmärkningar

- När [Matningsläge] är inställt på [Självutlös. (kont.)] eller [Gaffling: Kont.], [Blixtläge] är inställt på [Blixt av].

- Burst-tagningen avbryts om batteriet är för svagt eller minneskortet är fullt.

### Automatisk tagning med hjälp av självporträtt-timern

Rikta objektivet mot dig själv så att valt antal ansikten visas på skärmen. Slutaren utlöses automatiskt. Flytta inte kameran efter det att pipet hörs.

- Det går även att ta en bild genom att trycka på avtryckaren under denna manöver.

Relaterade ämnen
Funktioner som inte är tillgängliga för varje tagningsläge
Tillbaka till överst