Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Tagning av stillbilder > Zooma (Stillbilder)

## Zooma (Stillbilder)

Zoomfunktioner som går att använda
Zoomförstoringsgrad
Använd W/T-spaken (zoom) för att förstora bilder under tagningen. Kamerans optiska zoom kan förstora bilder upp till 3,6×.
Med hjälp av optisk zoom går det att förstora bilden utan att den ursprungliga bildkvaliteten försämras.

1. Ställ in kameran på tagningsläget.

1. Vrid W/T-spaken (zoom).

- Skjut spaken mot T-sidan för att zooma in eller mot W-sidan för att zooma ut.

- När zoomen tilldelats kontrollringen kan du också zooma in och zooma ut genom att använda kontrollringen. [Mer information]

Anmärkningar

- Zoomen är låst på W-sidan i [Panorering]-läget.

### Zoomfunktioner som går att använda

Kameran uppnår en högre förstoringsgrad genom att kombinera zoomningsmetoder. Ikonen och zoommätaren på skärmen ändras i förhållande till använt zoomsätt.

1. Optisk zoomfunktion

Kamerans optiska zoom kan förstora bilder upp till 3,6×.

1. Andra zoomfunktioner än optisk zoom

Zoom med ursprunglig bildkvalitet
När [Bildstorlek] är inställt till något annat än [L], kan du ta stillbilder utan försämring av ursprunglig bildkvalitet, även om den optiska zoomen överskrider en förstoring på 3,6× genom bildbehandling med trimning.
() [Klarbildszoom]
Zoom med nästintill ursprunglig bildkvalitet [Mer information]
() [Digital zoom]
Sämre än ursprunglig bildkvalitet [Mer information]

Åtgärd | Inställningar | Zoom-mätare
Enbart optisk zoom | [Bildstorlek]: [L] [Klarbildszoom]: [Av] [Digital zoom]: [Av] |
Zoom utan försämring av bildkvaliteten | [Bildstorlek]: inställd till annat än [L] [Klarbildszoom]: [Av] [Digital zoom]: [Av] |
Tagning av tydliga bilder med [Klarbildszoom] (i närheten av ursprunglig bildkvalitet) | [Klarbildszoom]: [På] [Digital zoom]: [Av] |
Zoom till det maximala förstoringsområdet | [Klarbildszoom]: [På] [Digital zoom]: [På] [Klarbildszoom] kanske inte finns tillgängligt för vissa inställningar. [Mer information] |

### Zoomförstoringsgrad

Vilka zoomförstoringsgrader som är möjliga varierar beroende på inställningarna och bildstorleken. I nedanstående tabell visas en sammanfattning av zoomförstoringsgraderna när [Klarbildszoom] och [Digital zoom] är inställt på [På] och [Aspekt] är inställt på [3:2].

Bildstorlek | Optisk zoom | Zooma med [Klarbildszoom] [På] | Zooma med maximal zoomförstoringsgrad*
L: 20M | 3,6× | 7,2× | 14×
M: 10M | 3,6× | 10× | 20×
S: 5.0M | 3,6× | 14× | 28×

* Maximal zoomförstoringsgrad är förstoringen när [Klarbildszoom] är inställt på [På] och [Digital zoom] är inställt på [På]. Den maximala zoomförstoringsgraden varierar beroende på inställningarna. [Mer information]
Anmärkningar

- Standardinställningen för [Klarbildszoom] är [Av]. [Mer information]

- Standardinställningen för [Digital zoom] är [Av]. Ställ in [Digital zoom] på [På] för att förstora bilder även vid försämring. [Mer information]

- Standardinställningen för [Bildstorlek] är [L]. Ändra [Bildstorlek] för att ändra zoomförstoringsgraden. [Mer information]

- När [Bildstorlek] är inställt på [VGA], är [Digital zoom] begränsad; maximal zoomförstoringsgrad är 54×.

- De andra zoomfunktionerna än optisk zoom går inte att använda vid tagning i följande fall:

- När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad

- När [Matningsläge] är ställt på [Självporträtt]

- När [Kvalitet] är inställt på [RAW] eller [RAW & JPEG]

- Ansiktsavkänningsfunktionen fungerar inte när något annat än optisk zoom används.

Tillbaka till överst