Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Felsökning > Varningsindikatorer och meddelanden > Självdiagnosfunktionen

## Självdiagnosfunktionen

Om det visas en kod som börjar med en bokstav betyder det att kamerans självdiagnosfunktion har aktiverats. De sista två siffrorna (som visas som här) varierar beroende på kamerans tillstånd.
Om du inte lyckas bli av med problemet ens efter att du provat följande åtgärder ett par gånger, kan det hända att kameran behöver repareras.
Kontakta din återförsäljare eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.
C:32:

- Det har blivit fel på kamerans hårdvara. Stäng av kameran och starta den igen.

C:13:

- Kameran kan inte läsa eller skriva data på minneskortet. Prova att stänga av och starta kameran igen, eller att ta ut och sätta i minneskortet ett par gånger.

- Ett oformaterat minneskort har installerats. Formatera minneskortet. [Mer information]

- Det insatta minneskortet går inte att använda i den här kameran, eller data på det är skadade. Sätt i ett nytt minneskort.

E:61:
E:62:
E:91:

- Det har blivit fel på kameran. Initialisera kameran och starta den sedan igen. [Mer information]

E:94:

- Fel uppstår när man skriver eller raderar data. Kameran behöver repareras. Kontakta din återförsäljare eller närmaste auktoriserade serviceverkstad. Var redo att meddela alla siffrorna i felkoden från och med E.

Tillbaka till överst