Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Försiktighetsåtgärder / Angående den här kameran > Angående den här kameran > AVCHD-format

## AVCHD-format

AVCHD-formatet är utvecklat för digitala videokameror med högupplösning och används för att spela in HD-signaler i 1080i*1-format eller 720p*2-format med hjälp av högeffektiv komprimerings- och kodningsteknik. MPEG-4 AVC/H.264-formatet används för att komprimera videoinformation och något av systemen Dolby Digital eller Linear PCM används för att komprimera ljudinformation.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet ger en högre komprimering av bildinformationen än konventionella komprimeringsformat. MPEG-4 AVC/H.264-formatet gör att HD-videosignaler som tas med en digital videokamera kan spelas in på 8 cm DVD-skivor, den interna hårddisken, ett flashminne, ett minneskort m.m.

#### Inspelning och uppspelning på den här kameran

Med AVCHD-formatet spelar den här kameran in högupplösta bilder (HD) enligt nedan.
Videosignal*3:
1080 60i-kompatibel enhet
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/60i, 1920×1080/60p, 1920×1080/24p, 1440×1080/60i
1080 50i-kompatibel enhet
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/50i, 1920×1080/50p, 1920×1080/25p, 1440×1080/50i
Ljudsignal: Dolby Digital 2-kanaligt
Inspelningsmedia: Minneskort
*1 1080i-specifikation
En högupplösningsspecifikation som använder 1 080 effektiva avsökningslinjer och interlace-systemet.
*2 720p-specifikation
Specifikation för högupplösning som använder 720 effektiva avsökningslinjer med radsprång.
*3 Data som är inspelade enligt andra AVCHD-format än vad som anges ovan går inte att spela upp på den här kameran.
Tillbaka till överst