Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Hyödyllisiä kuvaustoimintoja > Kuvaustoimintojen käyttö > AF-valaisin

## AF-valaisin

AF-apuvalon avulla on helpompi tarkentaa pimeässä ympäristössä olevaan kohteeseen.
AF-apuvalo lähettää punaista valoa, minkä ansiosta kamera pystyy tarkentamaan helpommin, kun suljinpainike painetaan puoliväliin, kunnes tarkennus lukittuu.
Esiin tulee -ilmaisin.

1. MENU 4 [AF-valaisin] haluttu tila

| Automaattinen | Asettaa käytetäänkö AF-apuvaloa vai ei.
| Ei käytössä

Huomautuksia

- Tarkennus saadaan aikaan, jos AF-apuvalon valo saavuttaa kohteen, vaikka valo olisi hieman sivussa kohteen keskikohdasta.

- Toimintoa [AF-valaisin] ei voi käyttää seuraavissa tilanteissa:

- Videotilassa

- Tilassa [Pyyhkäisypanor.]

- Kun (Maisema), (Yövalotus), (Lemmikki), (Ilotulitus) tai (Urheilu) on valittu toiminnossa [Valotusohjelma].

- Kun käytetään AF-apuvaloa, käytössä ei ole normaali AF-etäisyysmittarin ruutu vaan uusi pisteviivoina näkyvä AF-etäisyysmittarin ruutu. Tällöin AF antaa etusijan ruudun keskikohdan lähellä oleville kohteille.

- AF-apuvalo lähettää erittäin kirkasta valoa. Älä katso suoraan AF-apuvaloon lähietäisyydeltä, vaikka se ei olekaan vaarallista.

Takaisin ylös