Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Valokuvien kuvaaminen > Zoomaus (valokuvat)

## Zoomaus (valokuvat)

Käytettävissä oleva zoomaus
Zoomauskerroin
Suurenna kuvia käyttämällä W/T (Zoom) -vipua kuvauksen aikana. Kameran optinen zoomaustoiminto voi suurentaa kuvia enintään 3,6×.
Optisen zoomin avulla voit suurentaa kuvaa sen alkuperäistä laatua heikentämättä.

1. Aseta kamera kuvaustilaan.

1. Käännä W/T (Zoom) -vipua.

- Lähennä kääntämällä vipua T-suuntaan tai loitonna kääntämällä sitä W-suuntaan.

- Kun zoomaus on määritetty ohjausrenkaaseen, voit lähentää ja loitontaa myös ohjausrengasta käyttämällä. [Tietoja]

Huomautuksia

- Zoomaus lukitaan W-asentoon [Pyyhkäisypanor.]-tilassa.

### Käytettävissä oleva zoomaus

Kamera saavuttaa suuren suurennoksen yhdistämällä zoomaustavat. Näytön kuvake ja zoomauspalkki vaihtuvat käytettävän zoomin mukaan.

1. Optinen zoomausalue

Kameran optinen zoomaustoiminto voi suurentaa kuvia enintään 3,6×.

1. Muun kuin optisen zoomin zoomausalue

Zoomaa alkuperäisellä kuvanlaadulla
Kun [Kuvakoko] on asetettu muuhun kuin tilaan [L], voit ottaa valokuvia ilman alkuperäisen kuvanlaadun huonontumista silloinkin, kun optinen zoomauskerroin on suurempi kuin 3,6×, rajaavalla kuvankäsittelyllä.
() [Zoomaus selk. kuv.]
Zoomaa lähes alkuperäisellä kuvanlaadulla [Tietoja]
() [Digitaalizoomaus]
Huonompi kuin alkuperäinen kuvanlaatu [Tietoja]

Käyttö | Asetukset | Zoomauspalkki
Vain optisen zoomin käyttö | [Kuvakoko]: [L] [Zoomaus selk. kuv.]: [Ei käytössä] [Digitaalizoomaus]: [Ei käytössä] |
Kuvien zoomaus ilman laadun huonontumista | [Kuvakoko]: Muu kuin [L] [Zoomaus selk. kuv.]: [Ei käytössä] [Digitaalizoomaus]: [Ei käytössä] |
Terävien kuvien ottaminen käyttämällä [Zoomaus selk. kuv.] -toimintoa (lähes alkuperäinen kuvanlaatu) | [Zoomaus selk. kuv.]: [Käytössä] [Digitaalizoomaus]: [Ei käytössä] |
Zoomaus maksimizoomausalueelle | [Zoomaus selk. kuv.]: [Käytössä] [Digitaalizoomaus]: [Käytössä] [Zoomaus selk. kuv.] ei välttämättä ole saatavilla kaikille asetuksille. [Tietoja] |

### Zoomauskerroin

Tuetut zoomauskertoimet vaihtelevat asetusten tai kuvakoon mukaan. Alla olevassa taulukossa on yhteenveto zoomauskertoimista, kun asetukset [Zoomaus selk. kuv.] ja [Digitaalizoomaus] on asetettu tilaan [Käytössä] ja [Kuvasuhde] on asetettu tilaan [3:2].

Kuvakoko | Optinen zoom | Zoomaus asetuksilla [Zoomaus selk. kuv.] [Käytössä] | Zoomaus suurimmalla zoomauskertoimella*
L: 20M | 3,6× | 7,2× | 14×
M: 10M | 3,6× | 10× | 20×
S: 5.0M | 3,6× | 14× | 28×

* Maksimizoomauskerroin on suurennus silloin, kun [Zoomaus selk. kuv.] on asetettu tilaan [Käytössä] ja [Digitaalizoomaus] on asetettu tilaan [Käytössä]. Maksimizoomauskerroin vaihtelee asetusten mukaan. [Tietoja]
Huomautuksia

- Asetuksen [Zoomaus selk. kuv.] oletusasetus on [Ei käytössä]. [Tietoja]

- Asetuksen [Digitaalizoomaus] oletusasetus on [Ei käytössä]. Valitse [Digitaalizoomaus]-asetukseksi [Käytössä], kun haluat suurentaa kuvia, vaikka laatu huonontuisi. [Tietoja]

- Asetuksen [Kuvakoko] oletusasetus on [L]. Voit muuttaa zoomauskerrointa muuttamalla asetusta [Kuvakoko]. [Tietoja]

- Kun [Kuvakoko] on asetettu tilaan [VGA], [Digitaalizoomaus] on rajoitettu: maksimizoomauskerroin on 54×.

- Optista zoomia lukuun ottamatta zoomaustoiminnot eivät ole käytettävissä, kun kuvataan seuraavissa tilanteissa:

- Kun Hymysuljin-toiminto on käytössä

- Kun [Kuvanottotapa]-asetuksena on [Omakuva]

- Kun [Laatu] on asetettu tilaan [RAW] tai [RAW ja JPEG]

- Kasvontunnistustoiminto ei toimi käytettäessä muuta kuin optista zoomia.

Takaisin ylös