Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Hyödyllisiä kuvaustoimintoja > Kuvaustoimintojen käyttö > Valkotasapaino

## Valkotasapaino

Valkoisen perusvärin kaappaaminen tilassa [Oma asetus]
Säätää värisävyjä ympäröivän valaistuksen mukaan. Käytä tätä toimintoa, jos kuvan väritys näyttää epäluonnolliselta.

1. MENU 3 [Valkotasapaino] haluttu tila

- Muissa [Valkotasapaino]-tiloissa kuin [V.lämp./Suod.] voit hienosäätää värisävyä haluamallasi tavalla. Tuo näkyviin säätönäyttö painamalla säädinpyörästä ja säädä sitten sävyä painamalla ///.

- Värisävyä voidaan hienosäätää suuntiin vihreä (G)/magenta (M)/sininen (B)/keltainen (A).

| (Autom. valkotp) | Säätää valkotasapainoa automaattisesti, jotta värit näyttävät luonnollisilta.
| (Päivänvalo) | Säätö ulkokuvaukseen esimerkiksi selkeällä säällä, illalla, neonvalaistuksessa tai ilotulituksessa.
| (Varjo) | Säätö varjoisaa paikkaa varten.
| (Pilvinen) | Säätö pilvistä säätä tai varjoisaa paikkaa varten.
| (Hehkulamppu) | Säätö hehkulamppujen valaistusta, valokuvausstudiota tai muuta kirkasta valaistusta varten.
| (Loistev: Lämm. valk.) (Loistev.: Viil. Valk.) (Loistev.: Päivä, valk.) (Loistevalo: Päivänv.) | [Loistev: Lämm. valk.]: Säätö lämmintä valkoista loistelamppuvalaistusta varten. [Loistev.: Viil. Valk.]: Säätö viileää valkoista loistelamppuvalaistusta varten. [Loistev.: Päivä, valk.]: Säätö päivänvalkoista loistelamppuvalaistusta varten. [Loistevalo: Päivänv.]: Säätö päivänvalon väristä loistelamppuvalaistusta varten.
| (Salama) | Tämän avulla säädetään salamavalon vaikutusta.
| (V.lämp./Suod.) | Säätää värilämpötilaa valonlähteestä riippuen. Antaa värikompensaatiosuodattimien tehosteen valokuville. Painamalla voit asettaa värilämpötilan painikkeilla /. Jos painat uudelleen, näkyviin tulee hienosäätönäyttö.
| (Oma) | Asettaa kiinteän valkotasapainon valonlähteestä riippuen. Käytä tätä tilaa, jos [Autom. valkotp] ja muut asetukset eivät tuota tarkkoja värejä.
| (Oma asetus) | Merkitsee muistiin valkoisen perusvärin, jota käytetään [Oma]-tilassa.

Valaistusolosuhteiden vaikutukset
Kohteen väriin vaikuttavat valaistusolosuhteet.
Värisävyt säädetään automaattisesti, mutta voit säätää niitä manuaalisesti käyttämällä Valkotasapaino-toimintoa.
Päivänvalo (valkoinen vakiona)
Pilvinen (sinertävä)
Loistevalo (vihertävä)
Hehkulamppu (punertava)

### Valkoisen perusvärin kaappaaminen tilassa [Oma asetus]

1. MENU 3 [Valkotasapaino] [Oma asetus]

1. Pidä kameraa niin, että valkoinen alue peittää kokonaan keskellä olevan AF-alueen ja paina sitten suljinpainiketta.

Suljin napsahtaa ja kalibroidut arvot (värilämpötila ja värisuodatin) näytetään.

1. Paina säädinpyörässä .

Näyttö palaa tallennustietojen näyttöön ja säilyttää muistiin tallennetun mukautetun valkotasapainoasetuksen.

- Tällä toiminnolla rekisteröity mukautettu valkotasapainoasetus on käytössä, kunnes uusi asetus rekisteröidään.

Huomautuksia

- Viesti ”Räätälöidyn valkotasapainon virhe” ilmaisee, että arvo on oletetun alueen ulkopuolella. (Jos esimerkiksi salamavaloa käytetään lähellä olevaan kohteeseen tai kun kehyksessä on kirkkaan värinen kohde.) Jos rekisteröit tämän arvon, -ilmaisin muuttuu keltaiseksi tallennustietonäytössä. Voit kuvata tässä tilanteessa, mutta on suositeltavaa asettaa valkotasapaino uudelleen, jotta saat tarkemman valkotasapainoarvon.

- Älä heiluta tai iske kameraa, kun tallennat perusvalkoista väriä.

- Jos salamaa käytetään suljinpainikkeen ollessa painettuna, mukautettu valkotasapaino rekisteröidään niin, että salamavalo otetaan huomioon. Ota myöhemmät kuvat salamavalon kanssa.

Asiaan liittyviä aiheita
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä kussakin kuvaustilassa
Takaisin ylös