Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Hyödyllisiä kuvaustoimintoja > Kuvaustoimintojen käyttö > Mittausmuoto

## Mittausmuoto

Tällä valitaan [Mittausmuoto], jonka avulla asetetaan se, mistä osasta kohdetta valotus määritetään.

1. MENU 3 [Mittausmuoto] haluttu tila

| (Monipiste) | Jakaa kuvan useaan alueeseen ja mittaa kunkin alueen. Kamera määrittää tasapainoisen valotuksen (monipistemittaus).
| (Keskipiste) | Mittaus suoritetaan kuvan keskeltä, ja valotus määritetään kyseisen kohdan kirkkauden perusteella (keskipainotteinen mittaus).
| (Piste) | Kohdista pistemittauksen hiusristikko (A) kohteeseen, kun haluat mitata kohteen yhden osan (pistemittaus). Tämä toiminto on hyödyllinen, kun kohde on taustavalaistu tai kun kohteen ja taustan välillä on voimakas kontrasti.

Asiaan liittyviä aiheita
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä kussakin kuvaustilassa
Takaisin ylös