Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Hyödyllisiä kuvaustoimintoja > Kuvaustoimintojen käyttö > Kuvanottotapa

## Kuvanottotapa

Automaattinen kuvaus Omakuva-ajastin-toiminnon avulla
Voit asettaa kuvanottotavan, esimerkiksi jatkuvan kuvauksen, itselaukaisimen tai haarukointikuvauksen. Voit myös valita asetuksen [Kuvanottotapa] myös MENU-painikkeen kautta.

1. Paina säädinpyörästä / (Kuvanottotapa).

- Kun toinen toiminto on määritetty säädinpyörään, paina MENU-painiketta 2 [Kuvanottotapa].

1. Valitse haluamasi tila säädinpyörällä.

- Valitse tarkat asetukset painamalla /, jos valitussa tilassa on asetuksia.

| (Kertakuvaus) | Kamera kuvaa yhden kuvan ilman itselaukaisimen käyttöä.
| (Jatkuva kuvaus) | Kamera ottaa kuvia jatkuvasti, kun suljinpainiketta pidetään painettuna.
| (Nopea jatk. kuvaus) | Ota kuvia jatkuvasti suurella nopeudella, kun suljinpainike on painettuna. Ensimmäisen kuvan tarkennuksen ja kirkkauden asetuksia käytetään seuraaville kuville.
| (Itselaukaisin) | Asettaa itselaukaisimeen 10 tai 2 sekunnin viiveen. Kun painat suljinpainiketta, itselaukaisimen valo vilkkuu ja kuuluu äänimerkki, kunnes suljin toimii. Peruuta painamalla / uudestaan.
| (Omakuva) | Asettaa itselaukaisimen Omakuva-ajastin-tilaan. Kun kamera tunnistaa määritetyn määrän kasvoja, kuuluu äänimerkki ja suljin toimii 2 sekuntia myöhemmin.
| (Itselaukaisin (jatk.)) | Kamera ottaa jatkuvasti kuvia 10 sekuntia sen jälkeen, kun olet painanut suljinpainiketta. Valitse otettavien kuvien määräksi kolme tai viisi.
| (Haarukka: sarja) | Ottaa kolme kuvaa, joista jokaisessa on eri kirkkaus. Voit asettaa haarukointipoikkeaman arvon (askeleet).
| (WB-haarukka) | Ottaa kolme kuvaa, joista jokaisessa on eri kirkkaus, valittujen valkotasapainon, värilämpötilan ja värisuodattimen asetusten mukaan. Voit valita haarukointipoikkeaman arvon (askeleet) kohdasta [Lo] tai [Hi].

Vihjeitä epäterävyyden välttämiseksi
Jos kätesi tai kehosi liikkuu, kun pitelet kameraa ja painat suljinpainiketta, kamera tärisee.
Kameran tärinää esiintyy usein vähäisessä valossa tai hitailla suljinnopeuksilla kuvattaessa, kuten esimerkiksi tilassa (Yömuotokuva) tai (Yövalotus).
Kameran tärinän vähentämiseksi aseta itselaukaisimeen 2 sekunnin viive ja tue käsivarret kylkiäsi vasten suljinpainikkeen painamisen jälkeen.
Huomautuksia

- Kun [Kuvanottotapa] on asetettu tilaan [Itselaukaisin (jatk.)] tai [Haarukka: sarja], [Salaman tila] on asetettu tilaan [Salama pois].

- Kun akun varaus on vähissä tai muistikortti on täynnä, sarjakuvaus pysähtyy.

### Automaattinen kuvaus Omakuva-ajastin-toiminnon avulla

Suuntaa objektiivi itseäsi päin niin, että näytössä näkyy valittu määrä kasvoja. Suljin toimii automaattisesti. Älä siirrä kameraa äänimerkin kuulumisen jälkeen.

- Voit myös ottaa kuvan painamalla suljinpainiketta tämän toiminnon aikana.

Asiaan liittyviä aiheita
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös