Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustavan asetus > Pyyhkäisypanor.

## Pyyhkäisypanor.

Voit luoda panoraamakuvan yhdistetyistä kuvista.

1. Aseta tilavalitsin asentoon (Pyyhkäisypanor.).

1. Valitse kuvaussuunta kääntämällä ohjausrengasta.

Kun toinen toiminto on määritetty ohjausrenkaaseen, paina MENU-painiketta 1 [Panoraama: Suunta].

1. Osoita kamera kohteeseen, jota haluat käyttää kirkkauden ja tarkennuksen säätämiseen, ja paina suljinpainike puoliväliin.

A: Tätä osaa ei tallenneta.

1. Kun suljinpainike on painettu puoliväliin, osoita kameralla sommitelman alkuun, ja paina suljinpainike sitten pohjaan.

1. Panoroi kamera oppaan (B) loppuun asti noudattaen näytön ilmaisinta.

Panoraamakuvan kuvausvinkkejä
Pidä kameraa mahdollisimman lähellä kehoasi niin, että kyynärpääsi ovat kylkiäsi vasten. Panoroi kameraa sitten kaaressa tasaisella nopeudella itsesi ympäri näytöllä olevan nuolen suuntaan. (Tähtää 5 tai 6 sekuntia puoliympyrää varten.)
On suositeltavaa, että harjoittelet muutaman kerran ennen kuvaamista.
Parasta toimivuutta varten varmista, että kohteen ja taustan välinen etäisyys on riittävä ja että ympäristössä on riittävästi valoa.
Pystysuunta
Vaakasuunta

- Paina ensin suljin puoliväliin, jotta voit lukita tarkennuksen ja valotuksen. Paina sitten suljin pohjaan ja panoroi tai kallista kameraa.

- Jos näytön reunalle on keskittynyt osa, jossa on suuresti vaihtelevia muotoja tai vaihtelevaa maisemaa, kuvan sommittelu voi epäonnistua. Muuta tällöin ruudun sommittelu niin, että vaihteleva osa on kuvan keskellä, ja kuvaa sitten uudelleen.

Huomautuksia

- Jos kameraa ei voi panoroida koko kohteen yli tietyssä ajassa, yhdistettyyn kuvaan tulee harmaa alue. Jos näin tapahtuu, siirrä kameraa nopeammin koko panoraamakuvan tallentamiseksi.

- Koska useita kuvia nidotaan yhteen, nidottu osa ei välttämättä tallennu pehmeästi.

- Kun panoraamakuvauksen koko kulman ja AE/AF-lukitun kulman kirkkauden, värin ja tarkennuksen ero on hyvin suuri, kuvaus ei välttämättä onnistu. Jos näin tapahtuu, muuta AE/AF-lukituskulmaa ja kuvaa uudelleen.

- Panoraamakuvia ei voi luoda seuraavissa tapauksissa:

- Kameraa panoroidaan liian nopeasti tai liian hitaasti.

- Kamera heiluu liikaa.

Asiaan liittyviä aiheita
Panoraamakuvien vieritys näyttöä varten
Panoraama: Koko
Panoraama: Suunta
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä kuvaustiloissa
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä kussakin kuvaustilassa
Takaisin ylös