Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Hyödyllisiä kuvaustoimintoja > Kuvaustoimintojen käyttö > Valotuksen korjaus

## Valotuksen korjaus

Voit säätää valotusta manuaalisesti 1/3 EV:n välein välillä –3,0 EV ja +3,0 EV.

1. Paina säädinpyörästä / (Valotuksen korjaus).

1. Valitse haluamasi arvo säädinpyörällä.

Valotuksen säätäminen paremman näköisiä kuvia varten
A: Ylivalotus (liian paljon valoa)
B: Oikea valotus
C: Alivalotus (liian vähän valoa)

- Jos otettu kuva on ylivalottunut, säädä [Valotuksen korjaus] -arvoa miinuspuolelle.

- Jos otettu kuva on alivalottunut, säädä [Valotuksen korjaus] -arvoa pluspuolelle.

Huomautuksia

- Jos kohdetta kuvataan erittäin kirkkaissa tai pimeissä olosuhteissa tai käytetään salamaa, valotuksen säätö ei ehkä ole tehokas.

Asiaan liittyviä aiheita
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös