Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Hyödyllisiä kuvaustoimintoja > Kuvaustoimintojen käyttö > Tarkennustila

## Tarkennustila

Valitsee tarkennustavan, joka sopii kohteen liikkeeseen.
AF tarkoittaa automaattitarkennusta (Auto Focus), joka säätää tarkennusta automaattisesti.

1. MENU 2 [Tarkennustila] haluttu tila

| (Yhden k. a.tark.) | Kamera lukitsee tarkennuksen, kun tarkennuksen säätö saavutetaan. Käytä toimintoa [Yhden k. a.tark.], kun kohde on liikkumaton.
| (Jatkuva a.tark.) | Kamera jatkaa tarkennusta, kun suljinpainiketta painetaan ja pidetään painettuna puoliväliin. Käytä tätä, kun kohde liikkuu.
| (Suora m.tark.) | Voit käyttää manuaalista tarkennusta ja automaattista tarkennusta yhdessä.
| (Man. tarkennus) | Säätää tarkennusta manuaalisesti.

### Toiminnon [Suora m.tark.]/[Man. tarkennus] käyttö

1. MENU 2 [Tarkennustila] [Suora m.tark.] tai [Man. tarkennus]

1. Säädä tarkennusta kääntämällä ohjausrengasta.

- Käytä korostustoimintoa, [Tark. suurennus] -toimintoa ja [Käsitarkennusapu]-toimintoa tarkennuksen helpompaa säätämistä varten.

- Kun [Tarkennustila] on asetettu tilaan [Suora m.tark.], automaattinen tarkennus aktivoituu, kun painat suljinpainikkeen puoliväliin.

Tarkentaminen [Suora m.tark.] -asetuksen avulla
[Suora m.tark.]-toiminnon käytön avulla voit käyttää manuaalisen ja automaattisen tarkennuksen säätöjä seuraavasti.

- Kun olet tarkentanut automaattisesti, tee tarkennuksen hienosäätö manuaalisesti.

Tehokas, kun haluat tarkentaa pienelle alueelle. Pidä suljinpainike painettuna puoliväliin ja käännä sitten ohjausrengasta.

- Säädä tarkennus manuaalisesti etukäteen ja käytä sitten automaattista tarkennusta.

Tehokas tarkentamaan kohteisiin, jotka ovat tilanteessa taka-alalla, koska sellaiset kohteet jäävät helposti epätarkoiksi automaattista tarkennuksen säätöä käytettäessä.
Huomautuksia

- Jos tarkennusetäisyys on erittäin lyhyt, kuvassa voi näkyä objektiivin pöly tai sormenjäljet. Pyyhi objektiivi pehmeällä kankaalla tms.

- Kun muutat tarkennustapaa, asettamasi tarkennuksen etäisyys tyhjennetään.

Asiaan liittyviä aiheita
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä kussakin kuvaustilassa
Korostustaso
Keskipain. toiminto
Käsitarkennusapu
Takaisin ylös