Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustavan asetus > Valotusohjelma

## Valotusohjelma

Voit ottaa kuvia käyttämällä valotusohjelman valmiita asetuksia.

1. Aseta tilavalitsin asentoon (Valotusohjelma).

1. Valitse haluamasi tila paina säädinpyörästä .

- Kun [Tilaopas] on asetettu tilaan [Ei käytössä], tilanvalintanäyttö ei tule näkyviin.

- Käytä ohjausrengasta toisen [Valotusohjelma] -tilan valitsemiseen. Kun toinen toiminto on määritetty ohjausrenkaaseen, paina MENU-painiketta 5 [Valotusohjelma].

(Muotokuva) | Voit tehdä taustasta epätarkemman ja kohteesta tarkemman. Näyttää ihonsävyn pehmeänä.
(Liike-epät. väh.) | Sopii sisäkuvaukseen ilman salamaa kohteen epäterävyyden vähentämiseksi.
(Urheilu) | Voit ottaa kuva liikkuvista kohteista nopealla suljinnopeudella, niin että kohde näyttää paikallaan olevalta. Kamera ottaa kuvia jatkuvasti, kun suljinpainiketta pidetään painettuna.
(Lemmikki) | Voit ottaa kuvia lemmikistäsi parhaiden asetusten avulla.
(Gourmet) | Voit ottaa kuvia ruokakattauksista herkullisissa ja kirkkaissa väreissä.
(Makro) | Voit ottaa kuvia kukista tai muista pienistä kohteista läheltä.
(Maisema) | Voit ottaa kuvia kokonaisista maisemista terävällä tarkennuksella ja eloisilla väreillä.
(Auringonlasku) | Voit ottaa kuvia auringonlaskun tai auringonnousun kauniista punaisesta.
(Yövalotus) | Voit ottaa yökuvia menettämättä pimeää tunnelmaa.
(Hämärässä ilman jalustaa) | Voit ottaa ilman jalustaa yökuvia, joissa on vähemmän kohinaa. Kuvia otetaan sarja, ja kuvankäsittelyä käytetään kohteen epäterävyyden, kameran tärinän ja kohinan vähentämiseen.
(Yömuotokuva) | Voit ottaa teräviä kuvia ihmisistä niin, että taustalla on yönäkymä.
(Ilotulitus) | Tämän avulla saat kuvattua ilotulitukset kaikessa komeudessaan.
(Suuri herkkyys) | Tämän avulla voit kuvata ilman salamaa vähässä valossa epäterävyyttä pienentäen.

Huomautuksia

- Kun otat kuvan tilassa (Yövalotus), (Yömuotokuva) tai (Ilotulitus), suljinnopeus on hitaampi ja kuvista voi tulla epäteräviä. Jalustan käyttäminen on suositeltavaa epäterävyyden estämiseksi.

Asiaan liittyviä aiheita
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä kuvaustiloissa
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä kussakin kuvaustilassa
Takaisin ylös