Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Nyttige funktioner til optagelse > Brug af optagefunktioner > Lang eksp.SR

## Lang eksp.SR

Når du indstiller lukkerhastigheden til 1/3 sekund eller længere (optagelse med lang eksponeringstid), bliver støjreduktion slået til så længe lukkeren er åben. Det gøres for at reducerede den grynede stør, der er typisk for lange eksponeringer.

1. MENU 4 [Lang eksp.SR] ønskede tilstand

| Til | Aktiverer støjreduktion lige så lang tid som lukkeren er åben. Når støjreduktion er i gang, bliver der vist en meddelelse og du kan ikke tage et andet billede. Vælg dette for at prioritere billedkvaliteten.
| Fra | Anvender ikke [Lang eksp.SR]. Vælg dette for at prioritere optagelsens timing.

Bemærkninger

- Selv når [Lang eksp.SR] er indstillet til [Til] er støjreduktion ikke til rådighed i følgende situationer:

- Når [Fremf.metode] er indstillet til [Kont. optagelse], [Hast.pri. kont.], [Selvudl.(Kont.)] eller [Bracket: Kont.]

- Når [Valg af motiv] er indstillet til (Sportsaktiviteter) eller (Håndholdt tusmørke)

- I [Panorering]-tilstand

Lignende emne
MENU-punkter der ikke er til rådighed i enhver optagetilstand
Tilbage til top