Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Nyttige funktioner til optagelse > Brug af optagefunktioner > Autom. Indramning

## Autom. Indramning

Når kameraet registrerer og optager ansigter, nærbilleder eller motiver, der spores med funktionen til sporingsfokus, bliver det optagne billede automatisk beskåret til den bedste komposition.
Både originalen og det beskårne billede bliver gemt. Det beskårne billede har samme størrelse som det originale billede.

1. MENU 2 [Autom. Indramning] ønskede tilstand

-ikonet på skærmen bliver grønt, når kameraet beslutter, at et billedet der optages kan beskæres.

- Efter optagelse bliver området efter beskæring markeret med en ramme på skærmen til autovisning.

| (Fra) | Indstiller om [Autom. Indramning] skal bruges eller ej.
| (Auto)

Bemærkninger

- Afhængigt af optageforholdene kan det være, at billedet ikke bliver beskåret optimalt.

- Automatisk indramning kan ikke anvendes med følgende indstillinger.

- Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG]

- Når [DRO/Auto HDR] er indstillet til [Auto HDR]

- Når [Fokustilstand] er indstillet til [Manuel fokus]

- Når [Fremf.metode] er indstillet til [Kont. optagelse], [Hast.pri. kont.], [Selvudl.(Kont.)], [Bracket: Kont.] eller [Hv.b.bracketing]

- Når [ISO] er indstillet til [Flerbilled-støjreduktion]

- Når [Smil-/Ansigtsreg.] er indstillet til [Fra] kan du ikke bruge [Autom. Indramning] til ansigter.

Lignende emne
MENU-punkter der ikke er til rådighed i enhver optagetilstand
Tilbage til top