Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Optagelse > Indstilling af OPT-tilstand > Auto programmeret

## Auto programmeret

Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien). Du kan også vælge forskellige indstillinger ved hjælp af menuen.

1. Indstil tilstandsknappen til (Auto programmeret).

1. Optag med udløserknappen.

### Programskift

Du kan ændre blænde- (F-værdi) og lukkerhastighedskombinationen og stadig have samme eksponering, når blitzen er indstillet til [Blitz fra].

1. Drej kontrolhjulet.

"" på skærmen skifter til "" og optagetilstanden ændres til programskift.

1. Drej kontrolhjulet for at vælge blænde- (F-værdi) og lukkertidskombination.

1. Optag med udløserknappen.

- For at annullere programskift, skal du dreje kontrolhjulet for at få visningen tilbage til "".

Bemærkninger

- Afhængigt af lyset i omgivelserne kan det være, at programskift ikke kan anvendes.

- Indstil tilstandsknappen til det andet end "" eller sluk for strømmen for at annullere den indstilling, du udførte.

- Når lyset i omgivelserne ændres, bliver også blænden (F-værdi) og lukkerhastigheden ændret, men skiftet bevares.

- Når [Blitztilstand]-indstillingen ændres, bliver programskiftet annulleret.

Lignende emne
Funktioner, der ikke er til rådighed i enhver optagetilstand
MENU-punkter der ikke er til rådighed i enhver optagetilstand
Tilbage til top